English:
Translated:

English:    • Remove the paper
Translated:    • 용지를 제거하십시오

English:- none -
Translated:-없음-

English: Once it is finished homing we will heat the bed.
Translated: 원점 복귀가 완료되면 침대를 가열합니다.

English:$/kg
Translated:$ / kg

English:%
Translated:%

English:{0} (Update Available)
Translated:{0} (업데이트 가능)

English:{0} must be greater than 0.
Translated:{0}은 0보다 커야합니다.

English:{0} must be less than or equal to the {1} * 4.
Translated:{0}은 {1} * 4보다 작거나 같아야합니다.

English:{0} must be less than or equal to the {1}.
Translated:{0}은 (는) {1}보다 작거나 같아야합니다.

English:<< Back
Translated:<< 뒤로

English:°
Translated:°

English:°C
Translated:° C

English:0 for no hole
Translated:구멍이없는 경우 0

English:2D Layer View
Translated:2D 레이어 뷰

English:3D
Translated:3D

English:3D Layer View
Translated:3D 레이어 뷰

English:A comma separated list of sample points to probe the bed at. You must specify an x and y position for each point. For example: '20,20,100,180,180,20' will sample the bad at 3 points.
Translated:베드를 조사하기위한 쉼표로 구분 된 샘플 포인트 목록. 각 점에 대해 x 및 y 위치를 지정해야합니다. 예를 들어, '20, 20,100,180,180,20 '은 3 포인트에서 불량을 샘플링합니다.

English:A modifier of the width of the extrusion for the first layer of the print. A value greater than 100% can help with adhesion to the print bed.
Translated:인쇄물의 첫 번째 레이어에 대한 압출 너비의 수정 자입니다. 100 %보다 큰 값은 프린트 베드에 접착하는 데 도움이 될 수 있습니다.

English:A modifier of the width of the extrusion when printing outside perimeters. Can be useful to fine-adjust actual print size when objects print larger or smaller than specified in the digital model.
Translated:외부 둘레를 인쇄 할 때 돌출 너비의 수정 자입니다. 개체가 디지털 모델에 지정된 것보다 크거나 작게 인쇄 될 때 실제 인쇄 크기를 미세 조정하는 데 유용 할 수 있습니다.

English:A password reset code will be sent to your email.
Translated:비밀번호 재설정 코드가 이메일로 전송됩니다.

English:A sheet of paper
Translated:종이 한 장

English:A six-digit code - sent to your email account
Translated:6 자리 코드-이메일 계정으로 전송

English:A U.S. or Canadian mobile phone number
Translated:미국 또는 캐나다 휴대 전화 번호

English:A valid email address
Translated:유효한 이메일 주소

English:Abort Calibration
Translated:교정 중단

English:Abort Print
Translated:인쇄 중단

English:About
Translated:약

English:Acceleration Printing
Translated:가속 인쇄

English:Acceleration Travel
Translated:가속 여행

English:Accept
Translated:동의하기

English:Account created
Translated:계정 생성

English:Action
Translated:동작

English:Action Recommended
Translated:권장 조치

English:Action Required
Translated:필요한 조치

English:Add
Translated:더하다

English:Add a new Macro
Translated:새로운 매크로 추가

English:Add an.stl, .obj, .amf, .gcode or.zip file to the Library
Translated:라이브러리에 .stl, .obj, .amf, .gcode 또는 .zip 파일 추가

English:Add Base
Translated:베이스 추가

English:Add Content
Translated:내용 추가

English:Add Image
Translated:이미지 추가

English:Add New Setting
Translated:새로운 설정 추가

English:Add to Bed
Translated:침대에 추가

English:Add to Selection
Translated:선택에 추가

English:Adhesion
Translated:부착

English:Adjust this to correct differences between expected printing speeds and actual printing speeds.
Translated:예상 인쇄 속도와 실제 인쇄 속도의 차이를 수정하려면이 값을 조정하십시오.

English:Advanced
Translated:많은

English:Advanced Array
Translated:고급 어레이

English:After Move
Translated:이동 후

English:After Tool Change G-Code
Translated:공구 교환 후 G 코드

English:After Tool Change G-Code 2
Translated:공구 교환 후 G 코드 2

English:After Tool Change G-Code 3
Translated:공구 교환 후 G 코드 3

English:After Tool Change G-Code 4
Translated:공구 교환 후 G 코드 4

English:Air Gap
Translated:에어 갭

English:Air Gapped Layer
Translated:에어 갭 레이어

English:Alert
Translated:경보

English:Align
Translated:정렬

English:Align and merge any vertices that are nearly coincident.
Translated:거의 일치하는 정점을 정렬하고 병합합니다.

English:All extrusions are multiplied by this value. Increasing it above 1 will increase the amount of filament being extruded (1.1 is a good max value); decreasing it will decrease the amount being extruded (.9 is a good minimum value).
Translated:모든 돌출에이 값을 곱합니다. 1 이상으로 늘리면 압출되는 필라멘트의 양이 증가합니다 (1.1은 최대 값입니다). 줄이면 압출되는 양이 줄어 듭니다 (.9는 최소값입니다).

English:All G-Code lines mush be shorter than 100 characters (excluding comments).
Translated:모든 G-Code 행은 100 자보다 짧습니다 (주석 제외).

English:All Heaters
Translated:모든 히터

English:Allow MatterControl to split long lines to improve leveling and print canceling. Critical for printers that are significantly out of level.
Translated:MatterControl이 긴 줄을 분할하여 레벨링 및 인쇄 취소 기능을 향상시킵니다. 레벨이 상당히 낮은 프린터에 중요합니다.

English:Allows for the repositioning of the rotation origin
Translated:회전 원점을 재배치 할 수 있습니다

English:Allows you turn on and off applying the fit to the x axis.
Translated:x 축에 맞춤을 적용하여 켜거나 끌 수 있습니다.

English:Allows you turn on and off applying the fit to the y axis.
Translated:y 축에 맞춤을 적용하여 켜거나 끌 수 있습니다.

English:Allows you turn on and off applying the fit to the z axis.
Translated:z 축에 맞춤을 적용하여 켜거나 끌 수 있습니다.

English:Alpha
Translated:알파

English:Alpha: The in development version of MatterControl
Translated:알파 : 개발 버전의 MatterControl

English:Already Calibrated
Translated:이미 보정

English:Already Loaded
Translated:이미로드

English:An unexpected error occurred during reload
Translated:다시로드하는 동안 예기치 않은 오류가 발생했습니다

English:Analyze Every Layer
Translated:모든 레이어 분석

English:Anchor
Translated:닻

English:and ensure that no filament is stuck to your nozzle.
Translated:노즐에 필라멘트가 붙어 있지 않은지 확인하십시오.

English:and the hotend to heat to 
Translated:그리고 핫 엔드는

English:Angle
Translated:각도

English:Anyone with this code will have access
Translated:이 코드를 가진 사람은 누구나 액세스 할 수 있습니다

English:Application Cache
Translated:응용 프로그램 캐시

English:Application Storage
Translated:응용 프로그램 스토리지

English:Apply
Translated:대다

English:Apply leveling to G-Code during export
Translated:내보내기 중 G 코드에 레벨링 적용

English:Are you sure you want to abort calibration?
Translated:교정을 중단 하시겠습니까?

English:Are you sure you want to abort the current print and close MatterControl?
Translated:현재 인쇄를 중단하고 MatterControl을 닫으시겠습니까?

English:Are you sure you want to add this part ({0}) to the Queue?\nThe 3D part you are trying to load may be too complicated and cause performance or stability problems.\n\nConsider reducing the geometry before proceeding.
Translated:이 부분 ({0})을 큐에 추가 하시겠습니까? \ n로드하려는 3D 부품이 너무 복잡하여 성능 또는 안정성 문제가 발생할 수 있습니다.\n\n계속하기 전에 형상을 줄이십시오.

English:Are you sure you want to delete printer '{0}'?
Translated:프린터 '{0}'을 (를) 삭제 하시겠습니까?

English:Are you sure you want to exit while a print is running from SD Card?\n\nNote: If you exit, it is recommended you wait until the print is completed before running MatterControl again.
Translated:SD 카드에서 인쇄가 실행되는 동안 종료 하시겠습니까?\n\n참고 : 종료하면 MatterControl을 다시 실행하기 전에 인쇄가 완료 될 때까지 기다리는 것이 좋습니다.

English:Are you sure you want to remove the currently selected items?
Translated:현재 선택된 항목을 제거 하시겠습니까?

English:Are you sure you want to sign out? You will not have access to your printer profiles or cloud library.
Translated:로그 아웃 하시겠습니까? 프린터 프로파일 또는 클라우드 라이브러리에 액세스 할 수 없습니다.

English:Arrange All Parts
Translated:모든 부품 정리

English:Array
Translated:정렬

English:As the time to print a layer decreases to this, the fan speed will be increased up to its maximum speed.
Translated:레이어 인쇄 시간이 이것으로 줄어들면 팬 속도가 최대 속도까지 증가합니다.

English:Ascending
Translated:오름차순

English:Attempting to connect
Translated:연결을 시도

English:ATX Power Control
Translated:ATX 전력 제어

English:Auto Connect
Translated:자동 연결

English:Auto Release Motors
Translated:자동 해제 모터

English:Auto Uppercase
Translated:자동 대문자

English:Automatic Heater Shutdown in
Translated:자동 히터 셧다운

English:Avoid contact with your skin.
Translated:피부와의 접촉을 피하십시오.

English:Avoid Crossing Perimeters
Translated:교차 경계를 피하십시오

English:Axis
Translated:중심선

English:Axis movement speeds
Translated:축 이동 속도

English:Baby Step Offset
Translated:베이비 스텝 오프셋

English:Back
Translated:뒤

English:Back Ratio
Translated:백비

English:Backing Depth
Translated:백업 깊이

English:Backlash (minimal distance between meshing gears; in mm)
Translated:백래시 (메싱 기어 사이의 최소 거리; mm)

English:Backup Firmware Before Update
Translated:업데이트 전 백업 펌웨어

English:Base
Translated:베이스

English:Baud Rate
Translated:전송 속도

English:Bed
Translated:침대

English:Bed Leveling data created at {0}°C versus current {1}°C
Translated:{0} ° C와 현재 {1} ° C에서 생성 된 베드 레벨링 데이터

English:Bed Leveling Temperature
Translated:베드 레벨링 온도

English:Bed PID Settings
Translated:베드 PID 설정

English:Bed Remove Part Temperature
Translated:베드 부품 온도 제거

English:Bed Shape
Translated:침대 모양

English:Bed Size
Translated:침대 사이즈

English:Bed Temperature
Translated:베드 온도

English:Bed Temperature:
Translated:침대 온도 :

English:Before Tool Change
Translated:공구 교환 전

English:Before Tool Change G-Code
Translated:공구 교환 전 G 코드

English:Before Tool Change G-Code 2
Translated:공구 교환 전 G 코드 2

English:Before Tool Change G-Code 3
Translated:공구 교환 전 G 코드 3

English:Before Tool Change G-Code 4
Translated:공구 교환 전 G 코드 4

English:Behavior
Translated:행동

English:Bend Up
Translated:굽힘

English:Beta
Translated:베타

English:Beta: The release candidate version of MatterControl
Translated:베타 : MatterControl의 릴리스 후보 버전

English:Booleans
Translated:부울

English:Bottom Solid Infill
Translated:하단 솔리드 충전

English:Bottom Solid Layers
Translated:바닥 솔리드 레이어

English:Braille
Translated:점자

English:Braille Card
Translated:점자 카드

English:Bridge Over Infill
Translated:충전재 교량

English:Bridges
Translated:교량

English:Bridging Fan Speed
Translated:브리징 팬 속도

English:Brim
Translated:가장자리

English:brims
Translated:챙

English:Build Height
Translated:빌드 높이

English:Calculate and transmit a standard rep-rap checksum for all commands.
Translated:모든 명령에 대한 표준 rep-rap 체크섬을 계산하고 전송합니다.

English:Calculate Path
Translated:경로 계산

English:Calibrate Printer
Translated:프린터 보정

English:Calibration
Translated:구경 측정

English:Calibration Face
Translated:교정면

English:Calibration Faces
Translated:교정면

English:Calibration Files
Translated:교정 파일

English:Calibration Mode
Translated:교정 모드

English:Calibration Parts
Translated:교정 부품

English:Calibration Print
Translated:교정 인쇄

English:Calibration Tab
Translated:교정 탭

English:Cancel
Translated:취소

English:Cancel command
Translated:명령 취소

English:Cancel G-Code
Translated:G 코드 취소

English:Cancel Print
Translated:인쇄 취소

English:Cancel Print?
Translated:인쇄를 취소 하시겠습니까?

English:Cancel the current print?
Translated:현재 인쇄를 취소 하시겠습니까?

English:Can't access
Translated:액세스 할 수 없습니다

English:Can't log out while printing
Translated:인쇄하는 동안 로그 아웃 할 수 없습니다

English:Can't sign in while printing
Translated:인쇄 중에 로그인 할 수 없습니다

English:Change
Translated:변화

English:Change Password
Translated:비밀번호 변경

English:Change the scale of the image within the coin.
Translated:동전 내에서 이미지의 배율을 변경하십시오.

English:Change the width of the image lines.
Translated:이미지 선의 너비를 변경하십시오.

English:Changing your update channel will change the version of MatterControl that you receive when updating
Translated:업데이트 채널을 변경하면 업데이트 할 때받는 MatterControl 버전이 변경됩니다.

English:Check for Update
Translated:업데이트를 확인

English:Check For Update
Translated:업데이트를 확인

English:Checking Cloud Services
Translated:클라우드 서비스 확인

English:Checking for updates...
Translated:업데이트 확인 중 ...

English:Checking with webservice
Translated:웹 서비스 확인

English:Checks before each print that the layer height is less than the nozzle diameter (important for filament adhesion)
Translated:각 인쇄 전에 레이어 높이가 노즐 직경보다 작은 지 확인합니다 (필라멘트 접착에 중요).

English:Choose the command for showing the print progress on the printer's LCD screen, if it has one.
Translated:프린터의 LCD 화면에 인쇄 진행률이있는 경우이를 표시하는 명령을 선택하십시오.

English:Choose to render as Braille or standard text. This can help show how grade 2 works.
Translated:점자 또는 표준 텍스트로 렌더링하도록 선택하십시오. 이것은 2 학년이 어떻게 작동하는지 보여줄 수 있습니다.

English:Clean Filament Page
Translated:클린 필라멘트 페이지

English:Clear
Translated:명확한

English:Clear Bed
Translated:맑은 침대

English:Clear Cache
Translated:캐시 지우기

English:Clear selection
Translated:명확한 선택

English:Clear ZOffset
Translated:Z 오프셋 지우기

English:Clearance (minimal distance between the apex of a tooth and the trough of the other gear; in mm)
Translated:클리어런스 (치아의 정점과 다른 기어의 최저점 사이의 최소 거리; mm)

English:Click 'Next' to continue.
Translated:계속하려면 '다음'을 클릭하십시오.

English:Close
Translated:닫기

English:Close Polygons
Translated:폴리곤 닫기

English:Cloud Library
Translated:클라우드 라이브러리

English:Coarse
Translated:조잡한

English:Coarse calibration complete, we will now do a normal calibration to improve accuracy.
Translated:대략적인 보정이 완료되면 이제 정확도를 높이기 위해 일반 보정을 수행합니다.

English:Coast At End
Translated:끝에서 해안

English:Collapse All
Translated:모든 축소

English:Color
Translated:색깔

English:Color View
Translated:컬러 뷰

English:Combine
Translated:결합시키다

English:Community
Translated:커뮤니티

English:Compile model
Translated:컴파일 모델

English:Complete Individual Objects
Translated:개별 객체 완성

English:Completed
Translated:완료

English:Cone
Translated:원뿔

English:Configure
Translated:구성

English:Configure EEProm
Translated:EEProm 구성

English:Configure Notifications
Translated:알림 구성

English:Configure Plugins
Translated:플러그인 구성

English:Configure Printer
Translated:프린터 구성

English:Confirm your new password
Translated:새 비밀번호 확인

English:Confirm your Password
Translated:암호를 확인

English:Congratulations Print Complete
Translated:축하 인쇄 완료

English:Congratulations! Print Leveling is now configured and enabled.
Translated:축하합니다! 인쇄 레벨링이 구성되고 활성화되었습니다.

English:Connect
Translated:잇다

English:Connect Bad Edges
Translated:불량 에지 연결

English:Connect printer (make sure it is on)
Translated:프린터 연결 (켜져 있는지 확인)

English:Connect to the currently selected printer
Translated:현재 선택된 프린터에 연결

English:Connect to your printer to continue
Translated:계속하려면 프린터에 연결

English:Connect your printer to check for firmware updates.
Translated:프린터를 연결하여 펌웨어 업데이트를 확인하십시오.

English:Connected
Translated:연결됨

English:Connecting
Translated:연결 중

English:Connection Failed
Translated:연결에 실패

English:Connection Lost
Translated:연결이 끊어졌습니다

English:Connection succeeded
Translated:연결 성공

English:Connection timed out
Translated:연결 시간이 초과되었습니다

English:Connection Timeout
Translated:접속 시간 초과

English:Continue
Translated:계속하다

English:Continue Printing
Translated:인쇄 계속

English:Controls
Translated:통제 수단

English:Controls the amount of extrusion
Translated:압출 량 제어

English:Controls the speed of printer moves
Translated:프린터 이동 속도를 제어합니다

English:Cooling
Translated:냉각

English:Cooling Thresholds
Translated:냉각 임계 값

English:Copy
Translated:부

English:Copy all settings including hardware calibration
Translated:하드웨어 보정을 포함한 모든 설정 복사

English:Copy and recalibrate
Translated:복사 및 재 보정

English:Copy everything but hardware specific calibration settings
Translated:하드웨어 별 보정 설정을 제외한 모든 것을 복사

English:Copy Mesh
Translated:메시 복사

English:Copy Printers
Translated:프린터 복사

English:Copy Printers to Account
Translated:프린터를 계정으로 복사

English:Cost
Translated:비용

English:Could not find a selected button.
Translated:선택한 버튼을 찾을 수 없습니다.

English:Couldn't load file
Translated:파일을로드 할 수 없습니다

English:Couldn't save file
Translated:파일을 저장할 수 없습니다

English:count or mm
Translated:카운트 또는 mm

English:Create
Translated:창조하다

English:Create a hook so that the coin can be hung from a chain.
Translated:동전을 체인에 걸 수 있도록 고리를 만드십시오.

English:Create a hook so the Braille can be hung from a necklace or keychain.
Translated:점자를 목걸이 나 열쇠 고리에 걸 수 있도록 고리를 만드십시오.

English:Create a printer to export G-Code
Translated:G-Code를 내보낼 프린터 만들기

English:Create Account
Translated:계정 만들기

English:Create An Account
Translated:계정 만들기

English:Create Brim
Translated:테두리 만들기

English:Create Folder
Translated:폴더 생성

English:Create Part Sheet
Translated:부품 시트 작성

English:Create Perimeter
Translated:둘레 만들기

English:Create Printer
Translated:프린터 만들기

English:Create Raft
Translated:뗏목 만들기

English:Create Skirt
Translated:치마 만들기

English:Create Support
Translated:지원 만들기

English:Creates a brim attached to the base of the print. Useful to prevent warping when printing ABS (and other warping-prone plastics) as it helps parts adhere to the bed.
Translated:인쇄물 밑면에 테두리를 만듭니다. ABS (및 기타 휨 경향이있는 플라스틱)를 인쇄 할 때 부품이 베드에 접착되는 데 도움이되므로 휨을 방지하는 데 유용합니다.

English:Creates a perimeter around the part on which to wipe the other nozzle when printing using dual extrusion. Set to 0 to disable.
Translated:이중 압출을 사용하여 인쇄 할 때 다른 노즐을 닦을 부분 주위에 둘레를 만듭니다. 비활성화하려면 0으로 설정하십시오.

English:Creates a raft under the printed part. Useful to prevent warping when printing ABS (and other warping-prone plastics) as it helps parts adhere to the bed.
Translated:인쇄 된 부분 아래에 뗏목을 만듭니다. ABS (및 기타 휨 경향이있는 플라스틱)를 인쇄 할 때 부품이 베드에 접착되는 데 도움이되므로 휨을 방지하는 데 유용합니다.

English:Creates an outline around the print, but not attached to it. This is useful for priming the nozzle to ensure the plastic is flowing when the print starts.
Translated:인쇄 주위에 외곽선을 작성하지만 첨부하지는 않습니다. 인쇄가 시작될 때 플라스틱이 흐르도록 노즐 프라이밍에 유용합니다.

English:Creating firmware backup...
Translated:펌웨어 백업 생성 중 ...

English:Creating Gear
Translated:기어 만들기

English:Creation Data
Translated:생성 데이터

English:Cube
Translated:입방체

English:Current Build
Translated:현재 빌드

English:Currently available serial ports.
Translated:현재 사용 가능한 직렬 포트.

English:Curve
Translated:곡선

English:Custom Profile
Translated:맞춤 프로필

English:Cut
Translated:절단

English:Cylinder
Translated:실린더

English:Date Created
Translated:생성 일자

English:Date Modified
Translated:수정 한 날짜

English:Default
Translated:기본

English:Delete
Translated:지우다

English:Delete Printer
Translated:프린터 삭제

English:Delete Printer?
Translated:프린터를 삭제 하시겠습니까?

English:Delete selection
Translated:선택 사항 삭제

English:Demo Mode
Translated:데모 모드

English:Density
Translated:밀도

English:DEPRECATED: replaced with extruder_offset
Translated:더 이상 사용되지 않음 : extruder_offset으로 대체 됨

English:Depth
Translated:깊이

English:Descending
Translated:내림차순

English:Description
Translated:기술

English:Design Apps
Translated:디자인 앱

English:Design Name
Translated:디자인 이름

English:Details
Translated:세부

English:Detect gaps between perimeters that are too thin to fill with normal infill and attempt to fill them.
Translated:주변의 간격이 너무 얇아 정상적인 충전물로 채워지지 않도록합니다.

English:Detect perimeters that cross over themselves and combine them.
Translated:스스로 교차하는 경계선을 감지하고 결합합니다.

English:Detect when walls are too close together and need to be extruded as just one wall.
Translated:벽이 서로 너무 가까워서 하나의 벽처럼 돌출되어야 하는지를 감지합니다.

English:Detecting device firmware...
Translated:장치 펌웨어 감지 중 ...

English:Detects sections of the model that would be too thin to print and expands them to make them printable.
Translated:인쇄하기에 너무 얇은 모델 섹션을 감지하고 확장하여 인쇄 할 수 있도록합니다.

English:Developed By
Translated:에 의해 개발

English:Diameter
Translated:직경

English:Disable Fan For The First
Translated:첫 번째 팬 비활성화

English:Disabled: {0}
Translated:비활성화 됨 : {0}

English:Disconnect
Translated:분리

English:Disconnect and stop the current print?
Translated:현재 인쇄를 분리하고 중지 하시겠습니까?

English:Disconnect from current printer
Translated:현재 프린터에서 분리

English:Disconnect printer
Translated:프린터 분리

English:Disconnected
Translated:연결 해제

English:Disconnecting
Translated:연결 해제

English:Disconnecting from printer...
Translated:프린터 연결 끊기 ...

English:Dismiss
Translated:간단히 처리해 버리다

English:Distance
Translated:거리

English:Distance From Object
Translated:물체로부터의 거리

English:Distance or Loops
Translated:거리 또는 루프

English:Done
Translated:끝난

English:Don't remind me again
Translated:다시 상기시키지 마

English:Don't show this again
Translated:다시 표시하지 마십시오

English:Down Arrow
Translated:아래쪽 화살표

English:Download Now
Translated:지금 다운로드

English:Download Update
Translated:업데이트 다운로드

English:Downloading firmware update...
Translated:펌웨어 업데이트 다운로드 중 ...

English:Downloading updates...
Translated:업데이트 다운로드 중 ...

English:Downloading...
Translated:다운로드 중 ...

English:Downloads
Translated:다운로드

English:Dual Extrusion Align
Translated:이중 압출 정렬

English:Duplicate
Translated:복제

English:Each extruder has a separate part cooling fan that is controlled independently.
Translated:각 압출기에는 독립적으로 제어되는 별도의 부품 냉각 팬이 있습니다.

English:Each Extruder Has Fan
Translated:각 압출기에는 팬이 있습니다

English:Each individual part is printed to completion then the nozzle is lowered back to the bed and the next part is printed.
Translated:각 개별 부품이 인쇄 완료된 후 노즐이 베드로 다시 내려오고 다음 부품이 인쇄됩니다.

English:edit
Translated:편집하다

English:Edit
Translated:편집하다

English:Edit Component
Translated:구성 요소 편집

English:Edit Leveling Data
Translated:레벨링 데이터 편집

English:Edit Macro
Translated:매크로 편집

English:Edit OpenSCAD script
Translated:OpenSCAD 스크립트 편집

English:Edit Page
Translated:페이지 편집

English:Edit Selected Setting
Translated:선택된 설정 편집

English:Editor Selector
Translated:에디터 셀렉터

English:EEProm Settings
Translated:EEProm 설정

English:Elbow
Translated:팔꿈치

English:Email
Translated:이메일

English:Email Address
Translated:이메일 주소

English:Empty Bed
Translated:빈 침대

English:Emulate Endstops
Translated:엔드 스톱 에뮬레이션

English:Enable advanced features like specifying when the twist starts and stops on the part.
Translated:부품에서 꼬임 시작 및 중지시기 지정과 같은 고급 기능을 활성화합니다.

English:Enable Auto Cooling
Translated:자동 냉각 활성화

English:Enable Extruder Lift
Translated:압출기 리프트 활성화

English:Enable Fan
Translated:팬 사용

English:Enable Line Splitting
Translated:라인 분할 사용

English:Enable Recovery
Translated:복구 활성화

English:Enable Retractions
Translated:철회 사용

English:Enable Software Leveling
Translated:소프트웨어 레벨링 활성화

English:Enable this if your printer has hardware support for G30 (automatic bed probing) and you want to use it rather than manually measuring the probe positions.
Translated:프린터가 G30 (자동 베드 프로빙)을 하드웨어로 지원하고 수동으로 프로브 위치를 측정하지 않고 사용하려는 경우이 기능을 활성화하십시오.

English:End
Translated:종료

English:End G-Code
Translated:엔드 G 코드

English:Ensure that each reduced point is on the surface of the original mesh. This is not normally required and slows the computation significantly.
Translated:각 축소 지점이 원래 메쉬의 표면에 있는지 확인하십시오. 이것은 일반적으로 필요하지 않으며 계산 속도가 크게 느려집니다.

English:Ensure that the part maintains its proportions.
Translated:부품이 비율을 유지하는지 확인하십시오.

English:Ensures the rotated part has a minimum number of sides per complete rotation
Translated:회전 된 부품이 완전히 회전 할 때마다 최소 변 수를 보장합니다

English:Enter a Design Name Here
Translated:여기에 디자인 이름을 입력하십시오

English:Enter a username
Translated:사용자 이름을 입력하십시오

English:Enter New Name Here
Translated:여기에 새 이름을 입력하십시오

English:Enter reset code
Translated:리셋 코드를 입력하십시오

English:Enter Share Code
Translated:공유 코드를 입력하십시오

English:Enter your email address
Translated:당신의 이메일 주소를 입력 해주세요

English:Enter your new password
Translated:새 비밀번호를 입력하십시오

English:Enter your password
Translated:비밀번호를 입력하십시오

English:Enter your username or email address
Translated:사용자 이름 또는 이메일 주소를 입력하십시오

English:Error
Translated:오류

English:Error compiling OpenSCAD script
Translated:OpenSCAD 스크립트 컴파일 오류

English:Error creating profile
Translated:프로필 작성 중 오류

English:Error Loading Contents
Translated:컨텐츠로드 오류

English:Error Loading Image
Translated:이미지 불러 오기 오류

English:Error Reported
Translated:보고 된 오류

English:Error saving file
Translated:파일 저장 오류

English:Estimated Cost
Translated:추정가

English:Estimated Mass
Translated:예상 질량

English:Evaluate every layer for support requirements. Support will be algorithmically generated and not user editable. NOTE: If there is any user generated support no algorithmic support will be generated.
Translated:지원 요구 사항에 대해 모든 계층을 평가하십시오. 지원은 알고리즘 적으로 생성되며 사용자가 편집 할 수 없습니다. 참고 : 사용자가 생성 한 지원이 있으면 알고리즘 지원이 생성되지 않습니다.

English:Exact clone
Translated:정확한 클론

English:Exit while printing
Translated:인쇄 중 종료

English:Expand
Translated:넓히다

English:Expand All
Translated:모두 확장

English:Expand Distance
Translated:거리 확장

English:Expand Thin Walls
Translated:얇은 벽 확장

English:Experimental
Translated:실험적

English:Export
Translated:수출

English:Export Bed Leveling Data
Translated:베드 레벨링 데이터 내보내기

English:Export EEPROM
Translated:EEPROM 내보내기

English:Export EEPROM Settings
Translated:EEPROM 설정 내보내기

English:Export Error
Translated:수출 오류

English:Export File
Translated:파일 내보내기

English:Export G-Code
Translated:G 코드 내보내기

English:Export Part Sheet
Translated:부품 시트 내보내기

English:Export Printer
Translated:프린터 내보내기

English:Export selection to
Translated:선택을 다음으로 내보내기

English:Export X3G
Translated:X3G 내보내기

English:Exporting
Translated:내보내기

English:External Perimeters First
Translated:먼저 외부 둘레

English:Extra Length After Tool Change
Translated:공구 교환 후 추가 길이

English:Extra Length On Restart
Translated:재시작시 추가 길이

English:Extrude
Translated:돌출

English:Extrude filament
Translated:필라멘트 압출

English:Extrude First Layer
Translated:첫 번째 레이어 돌출

English:Extruder
Translated:압출기

English:Extruder 2 Clean Page
Translated:압출기 2 클린 페이지

English:Extruder 2 Speed
Translated:압출기 2 속도

English:Extruder 2 Temperature
Translated:압출기 2 온도

English:Extruder 3 Temperature
Translated:압출기 3 온도

English:Extruder 4 Temperature
Translated:압출기 4 온도

English:Extruder Change
Translated:압출기 변경

English:Extruder Count
Translated:압출기 수

English:Extruder Temperature
Translated:압출기 온도

English:Extruder Wipe Temperature
Translated:압출기 와이프 온도

English:Extruders
Translated:압출기

English:Extrusion
Translated:압출

English:Extrusion Multiplier
Translated:압출 승수

English:Extrusion Ratio
Translated:압출 비

English:Extrusion Width
Translated:압출 폭

English:Failed to connect server
Translated:서버에 연결하지 못했습니다

English:Fan
Translated:부채

English:Fan Speed
Translated:팬 속도

English:Features
Translated:풍모

English:Feedrate Ratio
Translated:이송 속도

English:Filament
Translated:필라멘트

English:Filament 2 Has Been Loaded
Translated:필라멘트 2가로드되었습니다

English:Filament Has Been Loaded
Translated:필라멘트가 적재되었습니다

English:Filament Length
Translated:필라멘트 길이

English:Filament Loaded
Translated:필라멘트로드

English:Filament Speed
Translated:필라멘트 속도

English:Filament Unloaded
Translated:필라멘트 언로드

English:Filament Volume
Translated:필라멘트 양

English:File May Cause Problems
Translated:파일이 문제를 일으킬 수 있음

English:File Path
Translated:파일 경로

English:Fill Density
Translated:충전 밀도

English:Fill Pattern
Translated:채우기 패턴

English:Fill Thin Gaps
Translated:얇은 간격 채우기

English:Filters
Translated:필터

English:Final Count
Translated:최종 카운트

English:Finally click 'Next' to continue.
Translated:마지막으로 '다음'을 클릭하여 계속하십시오.

English:Find and create supports where needed
Translated:필요한 곳에서 지원 찾기 및 작성

English:Fine
Translated:좋아

English:Finish
Translated:끝

English:Finished Print
Translated:완성 된 인쇄

English:Finished Print: {0}
Translated:완성 된 인쇄 : {0}

English:Finishing Startup
Translated:시작 마무리

English:Firmware download failed
Translated:펌웨어 다운로드 실패

English:Firmware EEPROM Settings
Translated:펌웨어 EEPROM 설정

English:Firmware restored successfully. Please reconnect.
Translated:펌웨어가 성공적으로 복원되었습니다. 다시 연결하십시오.

English:Firmware Type
Translated:펌웨어 유형

English:Firmware updated successfully. Please reconnect.
Translated:펌웨어가 성공적으로 업데이트되었습니다. 다시 연결하십시오.

English:Firmware Updates
Translated:펌웨어 업데이트

English:Firmware Version: {0}
Translated:펌웨어 버전 : {0}

English:First Layer
Translated:첫 번째 레이어

English:First Layer Bed Temperature
Translated:첫 번째 층 층 온도

English:First Layer Only
Translated:첫 번째 레이어 만

English:First Layer Thickness
Translated:첫 번째 층 두께

English:Fit to Bounds
Translated:바운드에 맞추기

English:Fit to Cylinder
Translated:실린더에 적합

English:Flag for the state of our filament loaded on extruder 2.
Translated:압출기 2에 적재 된 필라멘트 상태에 대한 플래그입니다.

English:Flag for the state of our filament loaded.
Translated:필라멘트가로드 된 상태를 나타내는 플래그입니다.

English:Flag keeping track if probe calibration wizard has been run.
Translated:프로브 교정 마법사가 실행 된 경우 추적 상태를 유지하는 플래그.

English:Flag keeping track if xy calibration wizard has been run.
Translated:xy 캘리브레이션 마법사가 실행 된 경우 플래그를 추적합니다.

English:Flat
Translated:플랫

English:Flatten
Translated:반음 낮추다

English:Flattened
Translated:단조롭게 하는

English:Folder Name
Translated:폴더 이름

English:Folders
Translated:폴더

English:Force a retraction when moving between islands (distinct parts on the layer).
Translated:섬 사이를 이동할 때 강제로 수축시킵니다 (레이어의 다른 부분).

English:Forces external perimeters to be printed first. By default, they will print last.
Translated:외부 둘레를 먼저 인쇄합니다. 기본적으로 마지막으로 인쇄됩니다.

English:Forces the print to have only one extrusion and gradually increase the Z height during the print. Only one part will print at a time with this feature.
Translated:인쇄시 한 번만 밀어 내도록하고 인쇄 중에 Z 높이를 점차적으로 증가시킵니다. 이 기능을 사용하면 한 번에 한 부분 만 인쇄됩니다.

English:Forces the printer to heat the nozzle before homing.
Translated:원점 복귀 전에 프린터가 노즐을 가열하도록합니다.

English:Forces the slicer to attempt to avoid having the perimeter line cross over existing perimeter lines. This can help with oozing or strings.
Translated:슬라이서가 경계선을 기존 경계선과 교차하지 않도록합니다. 이것은 끈이나 끈으로 도움이 될 수 있습니다.

English:Forgot Password
Translated:비밀번호를 잊으 셨나요

English:Forums
Translated:포럼

English:Found a line that is {0} characters long.\n{1}...
Translated:{0} 자 길이의 줄을 찾았습니다.\n{1} ...

English:g/cm³
Translated:g / cm³

English:g0
Translated:g0

English:G-Code
Translated:G 코드

English:G-Code Flavor
Translated:G 코드 맛

English:G-Code Line
Translated:G 코드 라인

English:G-Code Output
Translated:G 코드 출력

English:G-Code to be run after every tool change. You can use '; WRITE_RAW' to skip checksums or '; NO_PROCESSING' to skip position offsetting.
Translated:모든 공구 교환 후에 실행되는 G 코드. 당신이 사용할 수있는 '; WRITE_RAW '는 체크섬을 건너 뛰거나'; 위치 오프셋을 건너 뛰려면 NO_PROCESSING '

English:G-Code to be run after switching to extruder 2. Will use standard after G-Code if not set. You can use '; WRITE_RAW' to skip checksums or '; NO_PROCESSING' to skip position offsetting.
Translated:압출기 2로 전환 한 후 실행되는 G 코드. 설정하지 않은 경우 G 코드 다음에 표준을 사용합니다. 당신이 사용할 수있는 '; WRITE_RAW '는 체크섬을 건너 뛰거나'; 위치 오프셋을 건너 뛰려면 NO_PROCESSING '

English:G-Code to be run after switching to extruder 3. Will use standard after G-Code if not set. You can use '; WRITE_RAW' to skip checksums or '; NO_PROCESSING' to skip position offsetting.
Translated:압출기로 전환 한 후 실행되는 G 코드 3. 설정되지 않은 경우 G 코드 다음에 표준을 사용합니다. 당신이 사용할 수있는 '; WRITE_RAW '는 체크섬을 건너 뛰거나'; 위치 오프셋을 건너 뛰려면 NO_PROCESSING '

English:G-Code to be run after the change in Z height for the next layer.
Translated:다음 레이어의 Z 높이가 변경된 후 실행할 G 코드입니다.

English:G-Code to be run at the end of all automatic output (the very end of the G-Code commands).
Translated:G-Code는 모든 자동 출력의 끝에서 실행됩니다 (G-Code 명령의 끝).

English:G-Code to be run before every tool change. You can use '; WRITE_RAW' to skip checksums or '; NO_PROCESSING' to skip position offsetting.
Translated:모든 공구 교환 전에 실행되는 G 코드. 당신이 사용할 수있는 '; WRITE_RAW '는 체크섬을 건너 뛰거나'; 위치 오프셋을 건너 뛰려면 NO_PROCESSING '

English:G-Code to be run before switching to extruder 2. Will use standard before G-Code if not set. You can use [wipe_tower_x] [wipe_tower_y] & [wipe_tower_z]  to set the extruder position if needed. You can also use '; WRITE_RAW' to skip checksums or '; NO_PROCESSING' to skip position offsetting.
Translated:압출기 2로 전환하기 전에 G 코드를 실행합니다. 설정하지 않으면 G 코드 전에 표준을 사용합니다. 필요한 경우 [wipe_tower_x] [wipe_tower_y] 및 [wipe_tower_z]를 사용하여 압출기 위치를 설정할 수 있습니다. ';를 사용할 수도 있습니다. WRITE_RAW '는 체크섬을 건너 뛰거나'; 위치 오프셋을 건너 뛰려면 NO_PROCESSING '

English:G-Code to be run before switching to extruder 3. Will use standard before G-Code if not set. You can use [wipe_tower_x] [wipe_tower_y] & [wipe_tower_z]  to set the extruder position if needed. You can also use '; WRITE_RAW' to skip checksums or '; NO_PROCESSING' to skip position offsetting.
Translated:압출기로 전환하기 전에 G 코드 실행 3. 설정되지 않은 경우 G 코드 전에 표준을 사용합니다. 필요한 경우 [wipe_tower_x] [wipe_tower_y] 및 [wipe_tower_z]를 사용하여 압출기 위치를 설정할 수 있습니다. ';를 사용할 수도 있습니다. WRITE_RAW '는 체크섬을 건너 뛰거나'; 위치 오프셋을 건너 뛰려면 NO_PROCESSING '

English:G-Code to be run immediately following the temperature setting commands. Including commands to set temperature in this section will cause them not be generated outside of this section. Will accept Custom G-Code variables.
Translated:온도 설정 명령 직후에 G 코드가 실행됩니다. 이 섹션에 온도를 설정하는 명령을 포함 시키면이 섹션 외부에서 생성되지 않습니다. 맞춤 G 코드 변수를 허용합니다.

English:G-Code to be run when the print resumes after a pause.
Translated:일시 정지 후 인쇄가 재개 될 때 실행되는 G 코드입니다.

English:G-Code to run upon successful connection to a printer. This can be useful to set settings specific to a given printer.
Translated:프린터에 성공적으로 연결되면 G 코드가 실행됩니다. 지정된 프린터에 특정한 설정을 설정하는 데 유용 할 수 있습니다.

English:G-Code to run when a print is canceled.
Translated:인쇄가 취소 될 때 실행할 G 코드입니다.

English:G-Code to run when the printer is paused.
Translated:프린터가 일시 중지되었을 때 실행되는 G 코드입니다.

English:Gear
Translated:기어

English:General
Translated:일반

English:Generate
Translated:일으키다

English:Generate Everywhere
Translated:어디서나 생성

English:Generate Support
Translated:지원 생성

English:Generate Supports
Translated:지원 생성

English:Generates an outline around the support material to improve strength and hold up interface layers.
Translated:지지 재료 주위에 윤곽을 생성하여 강도를 높이고 인터페이스 레이어를 유지합니다.

English:Generating Lithophane
Translated:리토 파인 생성

English:Generating Text Meshes
Translated:텍스트 메시 생성

English:Give the macro a name
Translated:매크로에 이름을 지정하십시오

English:Group
Translated:그룹

English:Guides and Articles
Translated:가이드 및 기사

English:Half Cylinder
Translated:반 실린더

English:Half Sphere
Translated:반구

English:Half Wedge
Translated:하프 웨지

English:Hardware
Translated:하드웨어

English:Hardware Error
Translated:하드웨어 오류

English:Has C Axis
Translated:C 축 있음

English:Has Fan
Translated:팬이

English:Has Filament Runout Sensor
Translated:필라멘트 런아웃 센서 있음

English:Has Hardware Leveling
Translated:하드웨어 레벨링

English:Has Heated Bed
Translated:침대를 가열했다

English:Has Power Control
Translated:전원 제어

English:Has SD Card Reader
Translated:SD 카드 리더가 있습니다

English:Has Z Probe
Translated:Z 프로브 있음

English:Has Z Servo
Translated:Z 서보 있음

English:Have MatterControl send you email messages about your print
Translated:MatterControl이 인쇄에 대한 이메일 메시지를 보내도록하십시오

English:Have MatterControl send you text messages about your print
Translated:MatterControl이 인쇄에 대한 문자 메시지를 보내도록하십시오

English:Heat Before Homing
Translated:원점 복귀 전 열

English:Heated Bed
Translated:온수 침대

English:Heating Bed
Translated:난방 침대

English:Heating Nozzle
Translated:가열 노즐

English:Heating the printer
Translated:프린터 가열

English:Height
Translated:신장

English:Help
Translated:도움

English:High Precision
Translated:높은 정밀도

English:History
Translated:역사

English:Holding Temperature
Translated:유지 온도

English:Hollow
Translated:구멍

English:Hollow Out
Translated:중공

English:Home
Translated:집

English:Home C
Translated:집 C

English:Home X
Translated:홈 X

English:Home X, Y and Z
Translated:홈 X, Y 및 Z

English:Home Y
Translated:홈 Y

English:Home Z
Translated:집 Z

English:Home Z Max
Translated:홈 Z 맥스

English:Homing
Translated:귀환

English:Homing Offset
Translated:귀환 오프셋

English:Homing the printer
Translated:프린터 귀환

English:Hotend
Translated:핫 엔드

English:Hotend {0}
Translated:핫 엔드 {0}

English:Hotend {0} Temperature
Translated:핫 엔드 {0} 온도

English:Hotend {0} Temperature:
Translated:핫 엔드 {0} 온도 :

English:Hotend Temperature
Translated:핫 엔드 온도

English:Hotend Temperature:
Translated:핫 엔드 온도 :

English:How can we improve?
Translated:우리는 어떻게 개선 할 수 있습니까?

English:Hz
Translated:Hz

English:Ideal for cloning settings across different physical printers
Translated:다른 물리적 프린터의 설정 복제에 적합

English:if currently connected
Translated:현재 연결된 경우

English:If set, the printer will automatically attempt to connect when selected.
Translated:설정하면 프린터가 선택 될 때 자동으로 연결을 시도합니다.

English:If the extruder has been running for a long time, it may be reporting values that are too large, this will periodically reset it.
Translated:압출기가 오랫동안 작동 한 경우 너무 큰 값을보고하는 경우 주기적으로 재설정됩니다.

English:If the time to print a layer is less than this, the fan will turn on at its minimum speed. It will then ramp up to its maximum speed as the layer time decreases.
Translated:레이어 인쇄 시간이 이보다 짧으면 팬이 최소 속도로 켜집니다. 그런 다음 레이어 시간이 감소함에 따라 최대 속도까지 증가합니다.

English:Image
Translated:영상

English:Image Converter
Translated:이미지 변환기

English:Image to Path
Translated:경로 이미지

English:Immediately turn off heaters
Translated:히터를 즉시 끄십시오

English:Import
Translated:수입

English:Import EEPROM
Translated:EEPROM 가져 오기

English:Import EEPROM Settings
Translated:EEPROM 설정 가져 오기

English:Import Presets
Translated:프리셋 가져 오기

English:Import Printer
Translated:프린터 가져 오기

English:Import Successful
Translated:가져 오기 성공

English:Import Wizard
Translated:가져 오기 마법사

English:In / Out Indicators
Translated:인 / 아웃 인디케이터

English:Inactive Cool Down
Translated:비활성 쿨 다운

English:Include a picture of my print
Translated:내 프린트 사진 포함

English:Indicates that the Z axis homes the hot end away from the bed (z-max homing)
Translated:Z 축이 핫 엔드를 베드에서 멀리 이동시킵니다 (z-max 원점 복귀).

English:Infill
Translated:충전

English:Infill Angle
Translated:충전 각도

English:Infill Overlap
Translated:충전 오버랩

English:Infill Type
Translated:충전물 유형

English:Inflate Path
Translated:팽창 경로

English:Initial (Recommended)
Translated:초기 (권장)

English:Initial Layer Speed
Translated:초기 레이어 속도

English:Initial Layers
Translated:초기 레이어

English:Initializing hardware...
Translated:하드웨어 초기화 중 ...

English:Initializing Library
Translated:라이브러리 초기화

English:Inner Radius
Translated:내경

English:Inner Size
Translated:내부 크기

English:Insert Filament
Translated:필라멘트 삽입

English:Insert Filament 2 Page
Translated:필라멘트 2 페이지 삽입

English:Insert Filament Page
Translated:필라멘트 페이지 삽입

English:Inside Perimeters
Translated:내부 둘레

English:Install Update
Translated:업데이트를 설치하다

English:Interface
Translated:상호 작용

English:Interface Layer
Translated:인터페이스 레이어

English:Interface Layers
Translated:인터페이스 레이어

English:Interface Tour
Translated:인터페이스 투어

English:Intersect
Translated:교차

English:Intersection
Translated:교차로

English:Invalid Client Token
Translated:잘못된 클라이언트 토큰

English:Invalid printer selection
Translated:잘못된 프린터 선택

English:Inventory
Translated:목록

English:Invert
Translated:거꾸로 하다

English:IP Address
Translated:IP 주소

English:IP Address of printer/printer controller
Translated:프린터 / 프린터 컨트롤러의 IP 주소

English:IP Finder
Translated:IP 파인더

English:It appears your last print failed to complete.\n\nWould your like to attempt to recover from the last know position?
Translated:마지막 인쇄가 완료되지 않은 것 같습니다.\n\n마지막으로 알고있는 위치에서 복구하려고하십니까?

English:It is currently set to {0}.
Translated:현재 {0} (으)로 설정되어 있습니다.

English:Item cannot be exported
Translated:상품을 내보낼 수 없습니다

English:Item cannot be exported as STL
Translated:상품을 STL로 내보낼 수 없습니다

English:Item not Found
Translated:찾을 수없는 항목

English:Jerk Velocity
Translated:저크 속도

English:Keep the entire extents of the part within the angle described.
Translated:설명 된 각도 내에서 부품의 전체 범위를 유지하십시오.

English:Keep Within Angle
Translated:각도 내에서 유지

English:Keys
Translated:열쇠

English:Language
Translated:언어

English:Lay Flat
Translated:평평하다

English:Layer
Translated:층

English:Layer Change G-Code
Translated:레이어 변경 G 코드

English:Layer Thickness
Translated:층 두께

English:Layer Top
Translated:레이어 탑

English:Layer(s) To Pause
Translated:일시 중지 할 레이어

English:layers
Translated:층

English:Layers / Surface
Translated:층 / 표면

English:layers or mm
Translated:층 또는 mm

English:Leave this as 0 to allow automatic calculation of extrusion width.
Translated:압출 너비를 자동으로 계산하려면이 값을 0으로 두십시오.

English:left click
Translated:왼쪽 클릭

English:left drag
Translated:왼쪽 드래그

English:Length
Translated:길이

English:Length of extra filament to extrude after a complete tool change (in addition to the re-extrusion of the tool change retraction distance).
Translated:공구 교환이 완료된 후 압출되는 여분의 필라멘트 길이 (공구 교환 후퇴 거리와 함께).

English:Length of filament to extrude after a complete retraction (in addition to the re-extrusion of the Length on Move distance).
Translated:완전히 후진 한 후의 필라멘트 길이 (이동 거리 길이의 재 압출 이외에).

English:Length on Tool Change
Translated:공구 교환 길이

English:Let's show you around before you get started.
Translated:시작하기 전에 보여줄 게요.

English:Letter
Translated:편지

English:Leveling
Translated:수준 측량

English:Leveling Data Visualizer
Translated:레벨링 데이터 시각화 도구

English:Leveling Probe
Translated:레벨링 프로브

English:Leveling Settings
Translated:레벨링 설정

English:Leveling Solution
Translated:레벨링 솔루션

English:Library
Translated:도서관

English:Library - Enter Share Code
Translated:라이브러리-공유 코드 입력

English:Limited Connectivity
Translated:연결 제한

English:Line Checksums
Translated:라인 체크섬

English:Line Inspector
Translated:라인 인스펙터

English:Line Support Overlap
Translated:라인 서포트 오버랩

English:Linear Array
Translated:선형 배열

English:Linear Extrude
Translated:선형 압출

English:List of IP's discovered on the network
Translated:네트워크에서 발견 된 IP 목록

English:Lithophane
Translated:리토 파인

English:Load
Translated:하중

English:Load Extruder
Translated:로드 압출기

English:Load Extruder {0}
Translated:압출기 {0}로드

English:Load filament
Translated:필라멘트로드

English:Load Filament
Translated:필라멘트로드

English:Load Filament Length
Translated:필라멘트 길이로드

English:Load Filament to continue
Translated:필라멘트를로드하여 계속

English:Load Material
Translated:재료로드

English:Loading
Translated:로딩

English:Loading Filament
Translated:필라멘트로드

English:Loading GCode
Translated:GCode로드

English:Loading G-Code
Translated:G 코드로드

English:Loading Help
Translated:도움말로드

English:Loading...
Translated:불러오는 중 ...

English:Local Library
Translated:지역 도서관

English:Location
Translated:위치

English:Low Precision
Translated:낮은 정밀도

English:Lower / Deploy
Translated:낮게 / 배포

English:Machine File (G-Code)
Translated:머신 파일 (G 코드)

English:Macro Commands
Translated:매크로 명령

English:Macro Editor
Translated:매크로 편집기

English:Macro Name
Translated:매크로 이름

English:Macro Presets
Translated:매크로 사전 설정

English:Macros
Translated:매크로

English:Maintain Proportions
Translated:비율 유지

English:make
Translated:하다

English:Make
Translated:하다

English:Make all the faces have a consistent orientation.
Translated:모든면의 방향이 일관되게하십시오.

English:Make Component
Translated:구성 요소 만들기

English:Make MatterControl emulate bed limits and endstops in software and prevent the printer from moving to invalid locations.
Translated:MatterControl은 소프트웨어에서 베드 제한 및 엔드 스톱을 에뮬레이트하고 프린터가 잘못된 위치로 이동하지 못하게합니다.

English:Make Selection
Translated:선택하다

English:Make sure the first point on a perimeter is a concave point.
Translated:둘레의 첫 번째 지점이 오목한 지점인지 확인하십시오.

English:Make sure the first point on a perimeter is not an overhang.
Translated:둘레의 첫 번째 점이 돌출부가 아닌지 확인하십시오.

English:Make the first layer on top of partial infill use the speed and fan for bridging.
Translated:부분 채우기의 상단에있는 첫 번째 레이어가 브리징에 속도와 팬을 사용하도록합니다.

English:Manual Movement Speeds
Translated:수동 이동 속도

English:Manually Configure Connection
Translated:수동 연결 구성

English:Markdown Edit
Translated:마크 다운 편집

English:Marlin Firmware EEPROM Settings
Translated:말린 펌웨어 EEPROM 설정

English:Material
Translated:재료

English:Material density. Only used for estimating mass in the Layer View.
Translated:재료 밀도. 레이어 뷰에서 질량을 추정하는 데만 사용됩니다.

English:Materials
Translated:기재

English:MatterControl
Translated:MatterControl

English:MatterControl Help
Translated:MatterControl 도움말

English:MatterControl is made possible by the team at MatterHackers and other open source software
Translated:MatterControl은 MatterHackers 팀 및 기타 오픈 소스 소프트웨어에서 가능합니다.

English:MatterControl Plugins
Translated:MatterControl 플러그인

English:MatterControl will now attempt to auto-detect printer.
Translated:MatterControl은 이제 프린터 자동 감지를 시도합니다.

English:MatterControl: Select Firmware File
Translated:MatterControl : 펌웨어 파일 선택

English:MatterHackers Internal Use
Translated:MatterHackers 내부 사용

English:Max Acceleration
Translated:최대 가속

English:Max Ratio
Translated:최대 비율

English:Max Velocity
Translated:최대 속도

English:Maximum Acceleration [mm/s²]
Translated:최대 가속도 [mm / s²]

English:Maximum E jerk [mm/s]
Translated:최대 전자 저크 [mm / s]

English:Maximum feedrates [mm/s]
Translated:최대 이송 속도 [mm / s]

English:Maximum Speed
Translated:최고 속도

English:Maximum X-Y jerk [mm/s]
Translated:최대 X-Y 저크 [mm / s]

English:Maximum Z jerk [mm/s]
Translated:최대 Z 저크 [mm / s]

English:Measure the nozzle offset
Translated:노즐 오프셋 측정

English:Medium Precision
Translated:중간 정밀도

English:Merge Overlapping Lines
Translated:겹치는 선 병합

English:Merge Vertices
Translated:정점 병합

English:Mesh
Translated:망사

English:Mesh Modifiers
Translated:메쉬 수정 자

English:Message
Translated:메시지

English:middle drag
Translated:가운데 드래그

English:Min feedrate [mm/s]
Translated:최소 이송 속도 [mm / s]

English:Min travel feedrate [mm/s]
Translated:최소 이동 속도 [mm / s]

English:Minimum Extrusion Length
Translated:최소 압출 길이

English:Minimum Extrusion Requiring Retraction
Translated:수축을 요구하는 최소 압출

English:Minimum Print Speed
Translated:최소 인쇄 속도

English:Minimum segment time [ms]
Translated:최소 세그먼트 시간 [ms]

English:Minimum Speed
Translated:최저 속도

English:Minimum Travel Requiring Retraction
Translated:철회가 필요한 최소 여행

English:Mirror
Translated:거울

English:Missing
Translated:잃어버린

English:mm
Translated:mm

English:mm or %
Translated:mm 또는 %

English:mm zero to disable
Translated:비활성화하려면 mm 0

English:mm/s
Translated:mm / s

English:mm/s or %
Translated:mm / s 또는 %

English:mm/s²
Translated:mm / s²

English:model
Translated:모델

English:Model
Translated:모델

English:Model View
Translated:모델 뷰

English:Model View Style
Translated:모델 뷰 스타일

English:Modify
Translated:수정

English:Modify T1 speeds during extrusion moves by the ratio or percent.
Translated:압출 이동 중 T1 속도를 비율 또는 백분율로 수정합니다.

English:More
Translated:더

English:Mouse
Translated:쥐

English:Move
Translated:움직임

English:Move (Shift + Left Mouse)
Translated:이동 (Shift + 마우스 왼쪽)

English:Move Item
Translated:아이템 이동

English:Move Part
Translated:부품 이동

English:Move Part Constrained
Translated:구속 된 부분 이동

English:Move X negative
Translated:X 음수 이동

English:Move X positive
Translated:X 포지티브 이동

English:Move Y negative
Translated:Y 음수 이동

English:Move Y positive
Translated:Y 긍정적 이동

English:Move Z negative
Translated:Z 음수 이동

English:Move Z positive
Translated:Z를 양수로 이동

English:Movement
Translated:운동

English:Movement Requests
Translated:운동 요청

English:Movement Speeds
Translated:운동 속도

English:Movement Speeds Presets
Translated:이동 속도 사전 설정

English:Moves
Translated:이동

English:Moves the nozzle up and off the part to allow cooling.
Translated:노즐을 위아래로 움직여 냉각시킵니다.

English:My Modified Settings
Translated:내 수정 된 설정

English:My Modified Settings (Printer)
Translated:내 수정 된 설정 (프린터)

English:Name
Translated:이름

English:Networked Printing
Translated:네트워크 인쇄

English:New Design
Translated:새로운 디자인

English:New Password
Translated:새 비밀번호

English:New Printer Name
Translated:새로운 프린터 이름

English:New updates are ready to install
Translated:새로운 업데이트를 설치할 준비가되었습니다

English:New updates may be available
Translated:새로운 업데이트가있을 수 있습니다

English:New User? 
Translated:새로운 사용자?

English:Next
Translated:다음

English:No
Translated:아니

English:No Color
Translated:무색

English:No COM ports available
Translated:사용 가능한 COM 포트가 없습니다.

English:No items to Export
Translated:내보낼 항목이 없습니다

English:No Items to Export
Translated:내보낼 품목이 없습니다

English:No macros are currently set up for this printer.
Translated:현재이 프린터에 매크로가 설정되어 있지 않습니다.

English:No printable parts exists within the bounds of the printer bed. Add content to continue
Translated:프린터 베드 경계 안에 인쇄 가능한 부품이 없습니다. 계속하려면 콘텐츠 추가

English:No Printer Selected
Translated:선택된 프린터가 없습니다

English:No results found
Translated:검색 결과가 없습니다

English:None
Translated:없음

English:Non-Manifold
Translated:비 매니 폴드

English:Normal
Translated:표준

English:Normal (Recommended)
Translated:보통 (권장)

English:Normally the image is expanded to the edge. This will try to center the weight of the image visually.
Translated:일반적으로 이미지는 가장자리까지 확장됩니다. 이미지의 무게를 시각적으로 중앙에 배치하려고 시도합니다.

English:Normally the part is expanded to the cylinders. This will try to center the weight of the part in the cylinder.
Translated:일반적으로 부품은 실린더로 확장됩니다. 그러면 실린더에서 부품의 무게가 중앙에 오도록 시도합니다.

English:Normally you will want to use absolute e distances. Only check this if you know your printer needs relative e distances.
Translated:일반적으로 절대 전자 거리를 사용하려고합니다. 프린터에 상대적인 거리가 필요한 경우에만이를 확인하십시오.

English:Not Connected
Translated:연결되지 않음

English:Note: Slice Settings are applied before the print actually starts. Changes while printing will not effect the active print.
Translated:참고 : 슬라이스 설정은 실제로 인쇄가 시작되기 전에 적용됩니다. 인쇄 중 변경 사항은 활성 인쇄에 영향을 미치지 않습니다.

English:NOTE: Standard messaging rates may apply.
Translated:참고 : 표준 메시지 요금이 적용될 수 있습니다.

English:Notifications
Translated:알림

English:Nozzle
Translated:파이프 주둥이

English:Nozzle 1 Inset
Translated:노즐 1 삽입

English:Nozzle 2 Inset
Translated:노즐 2 삽입

English:Nozzle Calibration
Translated:노즐 교정

English:Nozzle Calibration measures the distance between hotends.
Translated:노즐 교정은 핫 엔드 사이의 거리를 측정합니다.

English:Nozzle Diameter
Translated:노즐 직경

English:Nozzle Offset Calibration
Translated:노즐 오프셋 교정

English:Nozzle Offset Calibration Wizard
Translated:노즐 오프셋 보정 마법사

English:Nozzle Offsets
Translated:노즐 오프셋

English:Number
Translated:번호

English:Number of layers to print before printing any parts.
Translated:부품을 인쇄하기 전에 인쇄 할 레이어 수입니다.

English:Number of Samples
Translated:샘플 수

English:Oem
Translated:OEM

English:of
Translated:의

English:Off
Translated:떨어져서

English:Offset
Translated:오프셋

English:Offset Calibration complete.
Translated:오프셋 교정이 완료되었습니다.

English:Ok
Translated:확인

English:OK
Translated:확인

English:'Ok' Responses
Translated:'확인'응답

English:On Connect G-Code
Translated:연결 G 코드

English:Oops! Baud Rate must be an integer.
Translated:죄송합니다! 전송 속도는 정수 여야합니다.

English:Oops! Could not complete update.
Translated:죄송합니다! 업데이트를 완료하지 못했습니다.

English:Oops! Could not find this file
Translated:죄송합니다! 이 파일을 찾을 수 없습니다

English:Oops! Field cannot be left blank
Translated:죄송합니다! 필드는 비워 둘 수 없습니다

English:Oops! Field cannot have special characters
Translated:죄송합니다! 필드에는 특수 문자를 사용할 수 없습니다

English:Oops! Invalid code.
Translated:죄송합니다! 유효하지 않은 코드.

English:Oops! Invalid username, email or password.
Translated:죄송합니다! 잘못된 사용자 이름, 이메일 또는 비밀번호입니다.

English:Oops! Please select a baud rate.
Translated:죄송합니다! 전송 속도를 선택하십시오.

English:Oops! Please select a device to continue.
Translated:죄송합니다! 계속하려면 장치를 선택하십시오.

English:Oops! Please select a serial port.
Translated:죄송합니다! 직렬 포트를 선택하십시오.

English:Oops! Please sign in to enable this feature.
Translated:죄송합니다! 이 기능을 사용하려면 로그인하십시오.

English:Oops! Printer could not be detected 
Translated:죄송합니다! 프린터를 감지 할 수 없습니다

English:Oops! Settings file '{0}' did not contain any settings we could import.
Translated:죄송합니다! 설정 파일 '{0}'에 가져올 수있는 설정이 없습니다.

English:Oops! There is no eeprom mapping for your printer's firmware.
Translated:죄송합니다! 프린터 펌웨어에 대한 eeprom 매핑이 없습니다.

English:Oops! There was a problem creating your account.
Translated:죄송합니다! 계정을 만드는 중에 문제가 발생했습니다.

English:Oops! There was a problem processing your request.
Translated:죄송합니다! 요청을 처리하는 중에 문제가 발생했습니다.

English:Oops! There was a problem resetting your password.
Translated:죄송합니다! 비밀번호를 재설정하는 중에 문제가 발생했습니다.

English:Oops! Unable to connect to server
Translated:죄송합니다! 서버에 연결할 수 없습니다

English:Oops! Unable to initialize device.
Translated:죄송합니다! 장치를 초기화 할 수 없습니다.

English:Oops! Unable to install update.
Translated:죄송합니다! 업데이트를 설치할 수 없습니다.

English:Oops! Unable to recognize settings file '{0}'.
Translated:죄송합니다! 설정 파일 '{0}'을 (를) 인식 할 수 없습니다.

English:Oops! You cannot share this item.
Translated:죄송합니다! 이 항목을 공유 할 수 없습니다.

English:Oops! Your session has expired.  Please sign-in again to continue.
Translated:죄송합니다! 기간이 만료되었습니다. 계속하려면 다시 로그인하십시오.

English:Open
Translated:열다

English:Open File
Translated:파일 열기

English:Open Folder
Translated:폴더 열기

English:Open Package
Translated:열린 패키지

English:Open Recent
Translated:최근 열기

English:OpenSCAD not installed
Translated:OpenSCAD가 설치되지 않았습니다

English:Optional
Translated:선택 과목

English:Options
Translated:옵션

English:or
Translated:또는

English:Other
Translated:다른

English:Outer Radius
Translated:외부 반경

English:Outer Size
Translated:외부 크기

English:Outer Surface - Perimeters
Translated:외부 표면-둘레

English:Outline Path
Translated:개요 경로

English:Outlines
Translated:요점

English:Output only the first layer of the print. Especially useful for outputting gcode data for applications like engraving or cutting.
Translated:인쇄의 첫 번째 레이어 만 출력합니다. 조각 또는 절단과 같은 응용 분야에서 gcode 데이터를 출력하는 데 특히 유용합니다.

English:Outside Perimeter
Translated:외부 경계

English:Outside Perimeters
Translated:외부 둘레

English:Overhang
Translated:위에 걸리다

English:Overhang Angle
Translated:오버행 각도

English:Overview
Translated:개요

English:Pan
Translated:팬

English:Pan View
Translated:팬 뷰

English:Part Cooling Fan
Translated:부품 냉각 팬

English:Password
Translated:암호

English:Password Reset Code
Translated:비밀번호 재설정 코드

English:Password update complete
Translated:비밀번호 업데이트 완료

English:Paste
Translated:풀

English:Path
Translated:통로

English:Pattern Spacing
Translated:패턴 간격

English:Pause
Translated:중지

English:Pause automatic heater shutdown
Translated:자동 히터 종료 일시 중지

English:Pause G-Code
Translated:G 코드 일시 중지

English:Pause Print
Translated:인쇄 일시 정지

English:Paused
Translated:일시 중지됨

English:Percentage of
Translated:비율

English:perimeters
Translated:둘레

English:Perimeters
Translated:둘레

English:Permission Denied
Translated:권한 거부

English:Pick the pad that is the most aligned with the base, the pad that is the most balance and centered.
Translated:베이스와 가장 정렬 된 패드, 가장 균형이 잡힌 패드를 선택하십시오.

English:PID Settings
Translated:PID 설정

English:Pillar Size
Translated:기둥 크기

English:Pinch
Translated:꼬집기

English:Pipe Works
Translated:배관 공사

English:Pixels Per mm
Translated:mm 당 픽셀

English:Place the paper under the extruder
Translated:종이를 압출기 아래에 놓으십시오

English:Plane Cut
Translated:비행기 컷

English:Plating History
Translated:도금 역사

English:Play a Sound
Translated:소리 재생

English:Play a sound for notifications
Translated:알림 음 재생

English:Please Confirm
Translated:확인 해주세요

English:Please select the material you want to load into extruder {0}.
Translated:압출기 {0}에로드 할 재료를 선택하십시오.

English:Please select the material you want to load.
Translated:로드 할 재료를 선택하십시오.

English:Please select the material you want to unload from extruder {0}.
Translated:압출기 {0}에서 언로드 할 재료를 선택하십시오.

English:Please select the material you want to unload.
Translated:언로드 할 재료를 선택하십시오.

English:Please sign in to continue.
Translated:계속하려면 로그인하십시오.

English:Please wait until the print has finished and try again.
Translated:인쇄가 끝날 때까지 기다렸다가 다시 시도하십시오.

English:Please wait while we create your account...
Translated:계정을 만드는 동안 잠시 기다려주십시오 ...

English:Please wait while we update your password...
Translated:비밀번호를 업데이트하는 동안 잠시 기다려주십시오 ...

English:Please wait. Emailing reset code...
Translated:기다려주세요 이메일 재설정 코드 ...

English:Please wait. Redeeming code...
Translated:기다려주세요 코드 사용 중 ...

English:Please wait. Retrieving share code...
Translated:기다려주세요 공유 코드를 검색하는 중 ...

English:Please wait. Sending invite...
Translated:기다려주세요 초대를 보내는 중 ...

English:Please wait. Signing in...
Translated:기다려주세요 로그인...

English:Plugins
Translated:플러그인

English:Polygons
Translated:다각형

English:Port
Translated:포트

English:Port In Use
Translated:사용중인 포트

English:Port not available
Translated:포트를 사용할 수 없습니다

English:Port not found
Translated:포트를 찾을 수 없습니다

English:Port number to be used with IP Address to connect to printer over the network
Translated:네트워크를 통해 프린터에 연결하기 위해 IP 주소와 함께 사용되는 포트 번호

English:Port Wizard
Translated:포트 마법사

English:Position
Translated:위치

English:Possible Unsupported Parts Detected
Translated:지원되지 않는 가능한 부품 감지

English:Power Control
Translated:전력 조절

English:Preheat
Translated:예열

English:Preparing help
Translated:도움 준비

English:Preparing help index
Translated:도움말 색인 준비

English:Preparing To Print
Translated:인쇄 준비

English:Press
Translated:프레스

English:Press [Z-] until there is resistance to moving the paper
Translated:용지 이동에 저항이있을 때까지 [Z-]를 누릅니다.

English:Press [Z+] once to release the paper
Translated:[Z +]를 한 번 눌러 용지를 해제하십시오

English:Pressure Angle (common values are 14.5, 20 and 25 degrees)
Translated:압력 각도 (공통 값은 14.5, 20 및 25도)

English:Prev
Translated:이전

English:Preview
Translated:시사

English:Primitive Shapes
Translated:기본 도형

English:Primitives
Translated:기초 요소

English:Print
Translated:인쇄

English:Print Canceled
Translated:인쇄 취소

English:Print Center
Translated:프린트 센터

English:Print History
Translated:인쇄 이력

English:Print Leveling
Translated:레벨링 인쇄

English:Print Leveling is an optional feature for this printer that can help improve print quality. If the bed is uneven or cannot be mechanically leveled, you can click the button to the left to setup Print Leveling.
Translated:인쇄 레벨링은 인쇄 품질을 향상시키는 데 도움이되는이 프린터의 선택적 기능입니다. 베드가 고르지 않거나 기계적으로 수평을 맞출 수없는 경우 왼쪽의 버튼을 클릭하여 인쇄 레벨링을 설정할 수 있습니다.

English:Print Leveling measures the plane of the bed.
Translated:프린트 레벨링은 침대의 평면을 측정합니다.

English:Print Leveling Wizard
Translated:레벨링 마법사 인쇄

English:Print Notification Settings
Translated:인쇄 알림 설정

English:Print Queue
Translated:인쇄 대기열

English:Print Recovery
Translated:인쇄 복구

English:Print Time
Translated:인쇄 시간

English:Print Ultra Fine Calibration
Translated:초 미세 교정 인쇄

English:Printer
Translated:인쇄기

English:Printer Calibration
Translated:프린터 보정

English:Printer Disconnected
Translated:프린터 연결이 끊어졌습니다

English:Printer Hardware Error
Translated:프린터 하드웨어 오류

English:Printer is SLA
Translated:프린터는 SLA입니다

English:Printer Name
Translated:프린터 이름

English:Printer name already exists
Translated:프린터 이름이 이미 존재합니다

English:Printer name cannot be blank
Translated:프린터 이름은 비워 둘 수 없습니다

English:Printer Paused
Translated:프린터 일시 중지

English:Printer Setup
Translated:프린터 설정

English:Printer Setup & Calibration
Translated:프린터 설정 및 교정

English:Printer Setup must be run before printing
Translated:인쇄하기 전에 프린터 설정을 실행해야합니다

English:Printer Setup Required
Translated:프린터 설정 필요

English:Printers
Translated:프린터

English:Printers to Copy
Translated:복사 할 프린터

English:Printing
Translated:인쇄

English:Printing From SD Card
Translated:SD 카드에서 인쇄

English:Printing Speed
Translated:인쇄 속도

English:Printing: {0}
Translated:인쇄 : {0}

English:Pro Tools
Translated:프로 도구

English:Probe at bed center
Translated:베드 센터의 프로브

English:Probe Has Been Calibrated
Translated:프로브가 보정되었습니다

English:Probe Offset
Translated:프로브 오프셋

English:Probe Offset Sample Point
Translated:프로브 오프셋 샘플 포인트

English:Progress Reporting
Translated:진행보고

English:Properties
Translated:속성

English:Provide this code to grant someone read-only access.
Translated:누군가에게 읽기 전용 액세스 권한을 부여하려면이 코드를 제공하십시오.

English:Purchased
Translated:구입 한

English:Pyramid
Translated:피라미드

English:Quality
Translated:품질

English:Radial Array
Translated:방사형 배열

English:Raft
Translated:뗏목

English:Raft Extruder
Translated:뗏목 압출기

English:Raft Layers
Translated:뗏목 층

English:Raise / Stow
Translated:키우기

English:Randomize Starting Points
Translated:시작점 랜덤 화

English:Ratio or %
Translated:비율 또는 %

English:Reach
Translated:범위

English:Read Filter
Translated:읽기 필터

English:Reboots the firmware on the controller
Translated:컨트롤러의 펌웨어를 재부팅합니다

English:Rebuild
Translated:재건

English:Rebuild Thumbnails Now
Translated:미리보기 이미지 재구성

English:Recommended Update Available
Translated:권장 업데이트 가능

English:Recover Last Print
Translated:마지막 인쇄 복구

English:Recover Layer Speed
Translated:레이어 속도 복구

English:Recover Print
Translated:인쇄 복구

English:recovered once
Translated:한 번 회복

English:Recovered printer profile
Translated:복구 된 프린터 프로파일

English:Redeem Code
Translated:코드를 사용

English:Redo
Translated:다시 하다

English:Reduce
Translated:줄이다

English:Re-enter New Password
Translated:새 비밀번호를 다시 입력하십시오

English:Re-enter Password
Translated:비밀번호를 다시 입력하세요

English:Refresh
Translated:새롭게 하다

English:Release
Translated:해제

English:Release Notes
Translated:릴리즈 노트

English:Reload Failed
Translated:재 장전 실패

English:Reloading
Translated:새로 고침

English:Remind Me Later
Translated:나중에 알려줘

English:remove
Translated:없애다

English:Remove
Translated:없애다

English:Remove all auto generated supports
Translated:모든 자동 생성 지원 제거

English:Remove interior faces and bodies. This should only be used if the interior bodies are separate from the external faces, otherwise it may remove requried faces.
Translated:내부면과 바디를 제거합니다. 내부 바디가 외부면과 분리 된 경우에만 사용해야합니다. 그렇지 않으면 필요한면이 제거 될 수 있습니다.

English:Remove Items?
Translated:항목을 제거 하시겠습니까?

English:Remove the calibration part from the bed and compare the sides of the pads in each axis.
Translated:베드에서 교정 부품을 제거하고 각 축의 패드 측면을 비교하십시오.

English:Remove the paper
Translated:종이를 제거하십시오

English:Rename
Translated:이름 바꾸기

English:Rename Item
Translated:항목 이름 바꾸기

English:Render Leveling Data on the bed
Translated:침대에서 레벨링 데이터 렌더

English:Repair
Translated:수리

English:Repair any small cracks or bad seams in the model.
Translated:모델의 작은 균열이나 이음새를 수리하십시오.

English:Replacing
Translated:교체

English:Report a Bug
Translated:버그 신고

English:Request the firmware to do retractions rather than specify the extruder movements directly.
Translated:압출기 움직임을 직접 지정하지 않고 후퇴하도록 펌웨어에 요청하십시오.

English:Require Leveling To Print
Translated:인쇄하려면 레벨링 필요

English:Required
Translated:필수

English:Reset
Translated:초기화

English:Reset Long Extrusion
Translated:긴 돌출 재설정

English:Reset Password
Translated:암호를 재설정

English:Reset to Defaults
Translated:기본값으로 재설정

English:Reset to Factory Defaults
Translated:공장 기본값으로 재설정

English:Reset View
Translated:관점을 다시 설정

English:Resetting to default values will remove your current overrides and restore your original printer settings.\nAre you sure you want to continue?
Translated:기본값으로 재설정하면 현재 재정의가 제거되고 원래 프린터 설정이 복원됩니다.\n계속 하시겠습니까?

English:Resolution
Translated:해결

English:Restart Required
Translated:재시작 필요

English:Restore
Translated:복원

English:Restore Default
Translated:기본값 복원

English:Restore Settings
Translated:설정 복원

English:Resume
Translated:이력서

English:Resume automatic heater shutdown
Translated:자동 히터 종료 재개

English:Resume G-Code
Translated:G 코드 재개

English:Resume Print
Translated:인쇄 재개

English:Resume Printing
Translated:인쇄 재개

English:Retract
Translated:쑥 들어가다

English:Retract Acceleration
Translated:가속 취소

English:Retract filament
Translated:필라멘트 수축

English:Retract Length
Translated:수축 길이

English:Retract When Changing Islands
Translated:제도 변경시 취소

English:Retraction
Translated:취소

English:Retractions
Translated:철회

English:Retrieving download info...
Translated:다운로드 정보를 검색하는 중 ...

English:Retrieving sync information...
Translated:동기화 정보를 검색하는 중 ...

English:Retry Login
Translated:재시도 로그인

English:Revert
Translated:돌아가다

English:Revert Settings
Translated:설정 되돌리기

English:Reverting firmware to previous version...
Translated:펌웨어를 이전 버전으로 되돌리기 ...

English:Right
Translated:권리

English:Right Arrow
Translated:오른쪽 화살표

English:right drag
Translated:오른쪽 드래그

English:Ring
Translated:반지

English:Rotate
Translated:회전

English:Rotate (Alt + Left Mouse)
Translated:회전 (Alt + 왼쪽 마우스)

English:Rotate About
Translated:회전

English:Rotate about the X axis
Translated:X 축을 중심으로 회전

English:Rotate about the Y axis
Translated:Y 축을 중심으로 회전

English:Rotate about the Z axis
Translated:Z 축을 중심으로 회전

English:Rotate the part to the same angle as the array.
Translated:배열과 같은 각도로 부품을 회전시킵니다.

English:Rotate View
Translated:보기 회전

English:Rubber Band Selection
Translated:고무 밴드 선택

English:Run Calibration
Translated:교정 실행

English:Run Max if Below
Translated:아래의 경우 최대 실행

English:s
Translated:에스

English:Sailfish Communication
Translated:돛새치 커뮤니케이션

English:Sample Points
Translated:샘플 포인트

English:Sample the bed center position to determine the probe distance to the bed
Translated:베드 중심 위치를 샘플링하여 베드까지의 프로브 거리를 결정합니다.

English:Sampled Positions
Translated:샘플링 된 위치

English:Save
Translated:저장

English:Save As
Translated:다른 이름으로 저장

English:Save New Design
Translated:새로운 디자인 저장

English:Save Parts Sheet
Translated:부품 시트 저장

English:Save to EEProm
Translated:EEProm에 저장

English:Save To EEPROM
Translated:EEPROM에 저장

English:Saving
Translated:절약

English:Saving 
Translated:절약

English:Saving Asset
Translated:자산 저장

English:Saving changes
Translated:변경 사항 저장

English:Saving Changes
Translated:변경 사항 저장

English:Scale
Translated:규모

English:SD Card
Translated:SD 카드

English:Search
Translated:검색

English:Search Google
Translated:구글 검색

English:Search Results
Translated:검색 결과

English:Searching
Translated:수색

English:seconds
Translated:초

English:Select
Translated:고르다

English:Select A Folder
Translated:폴더를 선택하십시오

English:Select a new Destination
Translated:새로운 목적지를 선택하십시오

English:Select a printer to continue
Translated:계속하려면 프린터를 선택하십시오

English:Select Part
Translated:부품 선택

English:Select Printer
Translated:프린터 선택

English:Select the baud rate.
Translated:전송 속도를 선택하십시오.

English:Select What to Import
Translated:가져올 것을 선택하십시오

English:Selection
Translated:선택

English:Send
Translated:보내다

English:Send email notifications
Translated:이메일 알림 보내기

English:Send SMS notifications
Translated:SMS 알림 보내기

English:Send With Checksum
Translated:체크섬으로 보내기

English:Serial Port
Translated:시리얼 포트

English:Serial port in use
Translated:사용중인 직렬 포트

English:Services
Translated:서비스

English:Session Cleared
Translated:세션 지우기

English:Session Expired
Translated:세션 만료

English:Set as Default
Translated:기본값으로 설정

English:Set the rules for how to maintain the part while scaling.
Translated:스케일링하는 동안 부품을 유지하는 방법에 대한 규칙을 설정하십시오.

English:Set the shape the part will be fit into.
Translated:부품이 들어갈 모양을 설정하십시오.

English:Sets MatterControl to attempt to connect to a printer over the network. (You must disconnect and reconnect for this to take effect)
Translated:네트워크를 통해 프린터에 연결을 시도하도록 MatterControl을 설정합니다. (이 기능을 적용하려면 연결을 끊었다가 다시 연결해야합니다)

English:Sets MatterControl to use s3g communication method. (You must disconnect and reconnect for this to take effect)
Translated:s3g 통신 방법을 사용하도록 MatterControl을 설정합니다. (이 기능을 적용하려면 연결을 끊었다가 다시 연결해야합니다)

English:Sets the depth of the tile the Braille is printed on
Translated:점자 인쇄 타일의 깊이를 설정합니다

English:Sets the models that will be added to the queue when a new printer is created.
Translated:새 프린터를 만들 때 대기열에 추가 할 모델을 설정합니다.

English:Sets the size of the outer solid surface (perimeter) for the entire print.
Translated:전체 인쇄물의 외부 솔리드 표면 (주변) 크기를 설정합니다.

English:Settings
Translated:설정

English:Setup
Translated:설정

English:Setup Needs to be Run
Translated:설치 프로그램을 실행해야합니다

English:Setup Required
Translated:설치 필요

English:Setup Wizard
Translated:설정 마법사

English:Shaded
Translated:음영 처리

English:Share
Translated:공유

English:Share Code
Translated:공유 코드

English:Share Library Item
Translated:라이브러리 항목 공유

English:Share Options
Translated:공유 옵션

English:Share Temperature
Translated:공유 온도

English:Share with someone
Translated:누군가와 공유

English:Shared with Me
Translated:나와 공유

English:Shop
Translated:가게

English:Shop Filament at MatterHackers
Translated:MatterHackers에서 필라멘트 쇼핑

English:Show Controls
Translated:컨트롤 표시

English:Show file in folder after save
Translated:저장 후 폴더에 파일 표시

English:Show Firmware Updater
Translated:펌웨어 업데이터 표시

English:Show Help
Translated:도움말 표시

English:Show Materials
Translated:자료 표시

English:Show Password
Translated:비밀번호 표시

English:Show Print Area
Translated:인쇄 영역 표시

English:Show Print Bed
Translated:프린트 베드 표시

English:Show Reset Connection
Translated:연결 재설정 표시

English:Show Speeds
Translated:쇼 속도

English:Show Terminal
Translated:터미널 표시

English:Shown Print Canceled Message
Translated:인쇄 취소 메시지 표시

English:Shown Print Complete Message
Translated:인쇄 완료 메시지 표시

English:Shown Welcome Message
Translated:환영 메시지 표시

English:Shows a button at the right side of the Printer Connection Bar used to reset the USB connection to the printer. This can be used on printers that support it as an emergency stop.
Translated:프린터 연결 표시 줄의 오른쪽에 프린터에 대한 USB 연결을 재설정하는 데 사용되는 버튼이 표시됩니다. 비상 정지로 지원하는 프린터에서 사용할 수 있습니다.

English:sign in
Translated:로그인

English:Sign in
Translated:로그인

English:Sign in Required
Translated:로그인 필요

English:Sign in to access your existing printers
Translated:기존 프린터에 액세스하려면 로그인

English:Sign in to my account
Translated:내 계정에 로그인

English:Sign in to your MatterControl account
Translated:MatterControl 계정에 로그인

English:Sign Out
Translated:로그 아웃

English:Sign Out?
Translated:로그 아웃?

English:Sign Up for an Account
Translated:계정 가입

English:Size and Coordinates
Translated:크기와 좌표

English:Skip
Translated:건너 뛰기

English:Skip Connection Setup
Translated:연결 설정 건너 뛰기

English:Skirt
Translated:치마

English:Skirt Height
Translated:치마 높이

English:skirts
Translated:치마

English:Slice
Translated:일부분

English:Slice Engine
Translated:슬라이스 엔진

English:Slice Presets Editor
Translated:슬라이스 사전 설정 편집기

English:Slice Settings
Translated:슬라이스 설정

English:Slicing
Translated:슬라이싱

English:Slicing Error
Translated:슬라이스 오류

English:Slicing Item
Translated:슬라이싱 아이템

English:Slicing Options
Translated:슬라이스 옵션

English:Slow Down If Layer Print Time Is Below
Translated:레이어 인쇄 시간이 이보다 느리면 속도가 느려집니다

English:Small Perimeters
Translated:작은 둘레

English:Smooth Path
Translated:부드러운 경로

English:Snap Grid
Translated:스냅 그리드

English:Software License Agreement
Translated:소프트웨어 라이센스 계약

English:Solid Infill
Translated:고체 충전

English:Some features may require an internet connection.
Translated:일부 기능은 인터넷 연결이 필요할 수 있습니다.

English:Some parts may require support structures to print correctly
Translated:일부 부품은 올바르게 인쇄하기 위해지지 구조물이 필요할 수 있습니다

English:Sometime a mesh will not have closed a perimeter. When this is checked these non-closed perimeters while be closed.
Translated:때때로 메쉬가 주변을 닫지 않았을 것입니다. 이것이 체크 될 때 닫히지 않은 상태에서이 닫히지 않은 둘레.

English:Sorry!  Must be a valid email address.
Translated:죄송합니다! 유효한 이메일 주소이어야합니다.

English:Sorry!  Must be a valid U.S. or Canadian phone number.
Translated:죄송합니다! 유효한 미국 또는 캐나다 전화 번호 여야합니다.

English:Sorry!  We weren't able to submit your request.
Translated:죄송합니다! 귀하의 요청을 제출할 수 없습니다.

English:Sorry! Looks like an account already exists for that email address.
Translated:죄송합니다! 해당 이메일 주소에 대한 계정이 이미있는 것 같습니다.

English:Sorry! Looks like an account already exists for that username.
Translated:죄송합니다! 해당 사용자 이름의 계정이 이미있는 것 같습니다.

English:Sorry! Looks like that reset code has expired.
Translated:죄송합니다! 재설정 코드가 만료 된 것 같습니다.

English:Sorry! Looks like that reset code is invalid.
Translated:죄송합니다! 재설정 코드가 유효하지 않은 것 같습니다.

English:Sorry! Too many sign in attempts. Please try again later.
Translated:죄송합니다! 로그인 시도 횟수가 너무 많습니다. 나중에 다시 시도하십시오.

English:Sorry! Unable to connect to server. Please try again later.
Translated:죄송합니다! 서버에 연결할 수 없습니다. 나중에 다시 시도하십시오.

English:Sorry! We couldn't find that account.
Translated:죄송합니다! 해당 계정을 찾을 수 없습니다.

English:Source
Translated:출처

English:Specifies that the firmware has support for ros_0 endstop reporting on M119. TRIGGERED state defines filament has runout. If runout is detected the printers pause G-Code is run.
Translated:펌웨어가 M119에서 ros_0 endstop보고를 지원하도록 지정합니다. TRIGGERED 상태는 필라멘트에 런아웃이 발생했음을 정의합니다. 런아웃이 감지되면 프린터가 일시 중지 G 코드가 실행됩니다.

English:Specifies the number of vertical cuts required to ensure the part can be twist well.
Translated:부품이 잘 꼬일 수 있도록하기 위해 필요한 수직 절단 수를 지정합니다.

English:Specify the radius to use when calculating the circumference.
Translated:원주를 계산할 때 사용할 반경을 지정하십시오.

English:Speed
Translated:속도

English:Speed at 0.025 Height
Translated:0.025 높이에서의 속도

English:Speed at 0.1 Height
Translated:0.1 높이에서의 속도

English:Speed for Infill
Translated:충전 속도

English:Speed for Perimeters
Translated:둘레 속도

English:Speed Multiplier
Translated:속도 승수

English:Speeds
Translated:속도

English:Sphere
Translated:구체

English:Spiral Vase
Translated:나선형 꽃병

English:Split
Translated:스플릿

English:Split Mesh
Translated:분할 메쉬

English:Stable
Translated:안정된

English:Stable: The current release version of MatterControl (recommended)
Translated:안정적 : MatterControl의 현재 릴리스 버전 (권장)

English:Start
Translated:스타트

English:Start At Concave Points
Translated:오목한 지점에서 시작

English:Start At Non Overhang
Translated:비 돌출부에서 시작

English:Start each new layer from a different vertex to reduce seams.
Translated:이음새를 줄이기 위해 다른 정점에서 각각의 새 레이어를 시작하십시오.

English:Start End Overlap
Translated:오버랩 시작

English:Start G-Code
Translated:G 코드 시작

English:Start G-Code cannot contain G29 if Print Leveling is enabled.
Translated:인쇄 레벨링이 활성화 된 경우 Start G-Code는 G29를 포함 할 수 없습니다.

English:Start G-Code cannot contain G29 if Print Recovery is enabled.
Translated:인쇄 복구가 활성화 된 경우 Start G-Code는 G29를 포함 할 수 없습니다.

English:Start G-Code cannot contain G30 if Print Leveling is enabled.
Translated:인쇄 레벨링이 활성화 된 경우 시작 G- 코드에 G30이 포함될 수 없습니다.

English:Start Height
Translated:시작 높이

English:Start Print
Translated:인쇄 시작

English:Starting Angle
Translated:시작 각도

English:Starting firmware update...
Translated:펌웨어 업데이트 시작 중 ...

English:Starting Sync
Translated:동기화 시작

English:Startup Failure
Translated:시작 실패

English:Stay Connected
Translated:대기 중

English:Step
Translated:단계

English:Steps per mm
Translated:mm 당 단계

English:STL File
Translated:STL 파일

English:Stop trying to connect to the printer.
Translated:프린터 연결을 중지하십시오.

English:Store
Translated:저장

English:Subject
Translated:제목

English:Submit
Translated:제출

English:Submit Feedback
Translated:의견 제출

English:Submitting your information...
Translated:정보 제출 중 ...

English:Subtract
Translated:덜다

English:Subtract & Replace
Translated:빼고 바꾸기

English:Subtract the image from a disk so that the negative space will be printed.
Translated:음의 공간이 인쇄되도록 디스크에서 이미지를 빼십시오.

English:Success! Please check your email for the reset code.
Translated:성공! 이메일에서 재설정 코드를 확인하십시오.

English:Success! Your account has been created.
Translated:성공! 귀하의 계정이 생성되었습니다.

English:Success! Your password has been updated.
Translated:성공! 비밀번호가 업데이트되었습니다.

English:Success!\n\nYour filament should now be loaded
Translated:성공!\n\n이제 필라멘트를로드해야합니다

English:Success!\n\nYour filament should now be unloaded
Translated:성공!\n\n이제 필라멘트를 언로드해야합니다.

English:Support
Translated:지원하다

English:Support Expand Distance
Translated:지원 확장 거리

English:Support Interface Extruder
Translated:지원 인터페이스 압출기

English:Support Material
Translated:지원 자료

English:Support Material Extruder
Translated:지원 재료 압출기

English:Support Options
Translated:지원 옵션

English:Support Type
Translated:지원 유형

English:Surfaced Editor
Translated:표면 편집기

English:Switch the settings interface to one intended for SLA printers.
Translated:설정 인터페이스를 SLA 프린터 용 인터페이스로 전환하십시오.

English:Switch to new G-Code?\n\nBefore you switch, check that your are seeing the changes you expect.
Translated:새로운 G 코드로 전환 하시겠습니까?\n\n전환하기 전에 원하는 변경 사항이 있는지 확인하십시오.

English:Sync Complete
Translated:동기화 완료

English:Sync Dashboard
Translated:동기화 대시 보드

English:Sync Printers
Translated:프린터 동기화

English:Sync To Print
Translated:인쇄 동기화

English:Syncing Printer Profiles...
Translated:프린터 프로파일 동기화 중 ...

English:Tee
Translated:티

English:Temp Lower Amount
Translated:임시 최저 금액

English:temperature
Translated:온도

English:Temperature
Translated:온도

English:Temperature Requests
Translated:온도 요청

English:Temperature Responses
Translated:온도 반응

English:temperature1
Translated:온도 1

English:temperature2
Translated:온도 2

English:temperature3
Translated:온도 3

English:Temperatures
Translated:온도

English:Terminal
Translated:단말기

English:Text
Translated:본문

English:Text Size
Translated:문자 크기

English:Text2
Translated:텍스트 2

English:Thank you!  Your information has been submitted.
Translated:감사합니다! 귀하의 정보가 제출되었습니다.

English:The {0} can only go as high as 100%.
Translated:{0}은 100 %까지만 올라갈 수 있습니다.

English:The {0} must be at least 1.
Translated:{0}은 1 이상이어야합니다.

English:The {0} must be between 0 and 1.
Translated:{0}은 0과 1 사이 여야합니다.

English:The {0} must be greater than 0.
Translated:{0}은 0보다 커야합니다.

English:The actual diameter of the filament used for printing.
Translated:인쇄에 사용 된 필라멘트의 실제 직경.

English:The amount of filament to insert into the printer when loading.
Translated:로드 할 때 프린터에 삽입 할 필라멘트의 양입니다.

English:The amount of filament to remove from the printer while unloading.
Translated:언로드하는 동안 프린터에서 제거 할 필라멘트의 양입니다.

English:The amount of infill material to generate, expressed as a ratio or a percentage.
Translated:생성 할 충전재의 양으로, 비율 또는 백분율로 표시됩니다.

English:The amount the infill edge will push into the perimeter. Helps ensure the infill is connected to the edge. This can be expressed as a percentage of the Nozzle Diameter.
Translated:충전 모서리가 주변으로 밀리는 양. 충전물이 가장자리에 연결되도록합니다. 노즐 지름의 백분율로 표현할 수 있습니다.

English:The amount to expand the path lines.
Translated:경로 선을 확장 할 양입니다.

English:The amount to expand the support so it is easy to grab.
Translated:지지대를 넓히면 쉽게 잡을 수 있습니다.

English:The amount to lower the temperature when the hotend is inactive.
Translated:핫 엔드가 비활성화 될 때 온도를 낮추는 양입니다.

English:The angle at which the support material lines will be drawn.
Translated:지지 재료 선이 그려지는 각도입니다.

English:The angle of the infill, measured from the X axis. Not used when bridging.
Translated:X 축에서 측정 한 충전 각도. 브리징에는 사용되지 않습니다.

English:The angle to generate support for
Translated:지지를 생성하는 각도

English:The angle to rotate the top of the part
Translated:부품 상단을 회전시키는 각도

English:The bed is currently heating and its target temperature cannot be changed until it reaches {0}°C.\n\nYou can set the starting bed temperature in SETTINGS -> Filament -> Temperatures.\n\n{1}
Translated:베드가 현재 가열 중이며 {0} ° C에 도달 할 때까지 목표 온도를 변경할 수 없습니다.\n\n설정-> 필라멘트-> 온도에서 시작 베드 온도를 설정할 수 있습니다.\n\n{1}

English:The circumference of the pitch circle divided by the number of teeth
Translated:피치 원의 둘레를 치아 수로 나눈 값

English:The count of teeth of the gear that will run inside. This is required to cut the internal teeth correctly.
Translated:안으로 들어갈 기어의 톱니 수입니다. 이것은 내부 치아를 올바르게 자르기 위해 필요합니다.

English:The date this file was originally created.
Translated:이 파일이 처음 작성된 날짜입니다.

English:The diameter of the extruder's nozzle.
Translated:압출기 노즐의 직경.

English:The Diameter to the outside of the gear.
Translated:기어 외부의 직경.

English:The distance along the circumference to rotate the top in mm
Translated:둘레를 따라 거리를 mm 단위로 회전

English:The distance between support material lines.
Translated:지지 재료 선 사이의 거리입니다.

English:The distance between the top of the raft and the bottom of the model. 0.6 mm is a good starting point for PLA and 0.4 mm is a good starting point for ABS. Lower values give a smoother surface, higher values make the print easier to remove.
Translated:뗏목의 상단과 모델의 하단 사이의 거리입니다. 0.6mm는 PLA의 좋은 출발점이며 0.4mm는 ABS의 좋은 출발점입니다. 값이 낮을수록 표면이 더 매끄럽고 값이 높을수록 인쇄를 쉽게 제거 할 수 있습니다.

English:The distance between the top of the support and the bottom of the model. A good value depends on the type of material. For ABS and PLA a value between 0.4 and 0.6 works well, respectively.
Translated:지지대 상단과 모델 하단 사이의 거리입니다. 좋은 값은 재료의 유형에 따라 다릅니다. ABS와 PLA의 경우 0.4와 0.6 사이의 값이 각각 잘 작동합니다.

English:The distance filament will reverse before each qualifying non-print move
Translated:적격 비 인쇄 이동 전에 거리 필라멘트가 반전됩니다.

English:The distance from the model at which the first skirt loop is drawn.
Translated:첫 번째 스커트 루프가 그려지는 모델로부터의 거리입니다.

English:The distance that a perimeter will overlap itself when it completes its loop, expressed as a percentage of the Nozzle Diameter.
Translated:루프가 완료 될 때 둘레가 겹치는 거리 (노즐 직경의 백분율로 표시).

English:The distance the nozzle will lift after each retraction.
Translated:각 후진 후 노즐이 들어 올릴 거리입니다.

English:The distance the support material will be from the object in the X and Y directions.
Translated:지지 재료가 X와 Y 방향으로 물체와의 거리입니다.

English:The distance to travel after completing a perimeter to improve seams.
Translated:이음새를 개선하기 위해 둘레를 완성한 후 이동하는 거리입니다.

English:The extra distance the raft will extend around the edge of the part.
Translated:뗏목이 부품의 가장자리 주위로 연장되는 추가 거리.

English:The extruder is currently heating and its target temperature cannot be changed until it reaches {0}°C.\n\nYou can set the starting extruder temperature in 'Slice Settings' -> 'Filament'.\n\n{1}
Translated:압출기가 현재 가열 중이며 {0} ° C에 도달 할 때까지 목표 온도를 변경할 수 없습니다.\n\n'슬라이스 설정'-> '필라멘트'에서 시작 압출기 온도를 설정할 수 있습니다.\n\n{1}

English:The file you are attempting to print is a GCode file.\n\nIt is recommended that you only print Gcode files known to match your printer's configuration.\n\nAre you sure you want to print this GCode file?
Translated:인쇄하려는 파일이 GCode 파일입니다.\n\n프린터 구성과 일치하는 것으로 알려진 Gcode 파일 만 인쇄하는 것이 좋습니다. \ NN \이 GCode 파일을 인쇄 하시겠습니까?

English:The firmware being used by the printer. Allows for improvements based on firmware such as optimized G-Code output.
Translated:프린터에서 사용중인 펌웨어입니다. 최적화 된 G 코드 출력과 같은 펌웨어를 기반으로 개선 할 수 있습니다.

English:The geometric shape of the support structure for the inside of parts.
Translated:부품 내부지지 구조의 기하학적 모양.

English:The height of the printer's printable volume, in millimeters. Controls the height of the visual print area displayed in 3D View.
Translated:프린터의 인쇄 가능 볼륨 높이 (밀리미터) 3D보기에 표시되는 시각적 인쇄 영역의 높이를 조정합니다.

English:The index of the extruder to use for printing support material. Applicable only when Extruder Count is set to a value more than 1.
Translated:지지 재료 인쇄에 사용할 압출기의 색인입니다. 압출기 수를 1보다 큰 값으로 설정 한 경우에만 적용 가능합니다.

English:The index of the extruder to use for support material interface layer(s).
Translated:지지 재료 인터페이스 층 (들)에 사용하기위한 압출기의 지수.

English:The index of the extruder to use to print the raft. Set to 0 to use the support extruder index.
Translated:뗏목을 인쇄하는 데 사용할 압출기의 색인입니다. 지지 압출기 색인을 사용하려면 0으로 설정하십시오.

English:The inset amount for nozzle 1 from the bed
Translated:베드에서 노즐 1의 삽입 량

English:The inset amount for nozzle 2 from the bed
Translated:베드에서 노즐 2의 삽입 량

English:The layer(s) at which the print will pause, allowing for a change in filament. Printer is paused before starting the given layer. Leave blank to disable. To pause on multiple layers, separate the layer numbers with semicolons. For example: "16; 37".
Translated:인쇄가 일시 정지되어 필라멘트를 변경할 수있는 레이어입니다. 지정된 레이어를 시작하기 전에 프린터가 일시 중지되었습니다. 비활성화하려면 비워 둡니다. 여러 레이어에서 일시 중지하려면 레이어 번호를 세미콜론으로 구분하십시오. 예 : "16; 37"

English:The length and width of a tower created at the back left of the print used for wiping the next nozzle when changing between multiple extruders. Set to 0 to disable.
Translated:여러 압출기 사이를 전환 할 때 다음 노즐을 닦는 데 사용되는 프린트의 왼쪽 뒤에 생성 된 타워의 길이와 너비. 비활성화하려면 0으로 설정하십시오.

English:The Markdown that will be shown on the Clean Filament page.
Translated:Clean Filament 페이지에 표시 될 마크 다운입니다.

English:The Markdown that will be shown on the Insert Filament page.
Translated:필라멘트 삽입 페이지에 표시 될 마크 다운입니다.

English:The Markdown that will be shown on the second extruders Clean Filament page.
Translated:두 번째 압출기 Clean Filament 페이지에 표시 될 마크 다운입니다.

English:The Markdown that will be shown on the second extruders Insert Filament page.
Translated:두 번째 압출기 인서트 필라멘트 페이지에 표시 될 마크 다운입니다.

English:The Markdown that will be shown on the Trim Filament page.
Translated:트림 필라멘트 페이지에 표시 될 마크 다운입니다.

English:The maximum amount that an avoid crossing travel can exceed the direct distance. If the avoid travel is too long, a direct move will be executed.
Translated:횡단 이동을 피하는 최대량은 직접 거리를 초과 할 수 있습니다. 회피 여행이 너무 길면 직접 이동이 실행됩니다.

English:The maximum amount the printer can accelerate on a G-Code move.
Translated:G 코드 이동시 프린터가 가속 할 수있는 최대량.

English:The maximum speed at which the layer cooling fan will run, expressed as a percentage of full power.
Translated:층 냉각 팬이 작동하는 최대 속도 (최대 전력의 백분율로 표시).

English:The maximum speed that the printer treats as 0 and changes direction instantly.
Translated:프린터가 처리하는 최대 속도는 0으로 즉시 방향이 바뀝니다.

English:The maximum speed the printer can move.
Translated:프린터가 움직일 수있는 최대 속도.

English:The minimum amount of time a layer must take to print. If a layer will take less than this amount of time, the movement speed is reduced so the layer print time will match this value, down to the minimum print speed at the slowest.
Translated:레이어를 인쇄하는 데 걸리는 최소 시간입니다. 레이어가이 시간보다 적게 걸리면 이동 속도가 느려져 레이어 인쇄 시간이이 값과 가장 느린 최저 인쇄 속도로 일치합니다.

English:The minimum distance of a non-print move which will trigger a retraction.
Translated:비 인쇄 이동의 최소 거리로 후퇴가 시작됩니다.

English:The minimum feature size to consider from the model. Leave at 0 to use all the model detail.
Translated:모형에서 고려해야 할 최소 피처 크기입니다. 모든 모델 세부 사항을 사용하려면 0으로 두십시오.

English:The minimum length of filament that must be extruded before a retraction can occur.
Translated:수축이 발생하기 전에 압출되어야하는 최소 필라멘트 길이.

English:The minimum length of filament to use printing the skirt loops. Enough skirt loops will be drawn to use this amount of filament, overriding the value set in Loops if the value in Loops will produce a skirt shorter than this value.
Translated:스커트 루프 인쇄에 사용되는 최소 필라멘트 길이. 루프의 값이이 값보다 짧은 스커트를 생성하는 경우 루프에 설정된 값을 재정 의하여이 양의 필라멘트를 사용하기 위해 충분한 스커트 루프가 그려집니다.

English:The minimum speed at which the layer cooling fan will run, expressed as a percentage of full power.
Translated:층 냉각 팬이 작동하는 최소 속도 (최대 전력의 백분율로 표시).

English:The minimum speed to which the printer will reduce to in order to attempt to make the layer print time long enough to satisfy the minimum layer time.
Translated:최소 레이어 시간을 만족시키기에 충분한 레이어 인쇄 시간을 만들기 위해 프린터가 감소시키는 최소 속도.

English:The number of CPU cores to use while doing slicing. Increasing this can slow down your machine.
Translated:슬라이싱을 수행하는 동안 사용할 CPU 코어 수입니다. 이 값을 늘리면 시스템 속도가 느려질 수 있습니다.

English:The number of degrees Centigrade to lower the temperature of a nozzle while it is not active.
Translated:노즐이 작동하지 않는 동안 온도를 낮추기 위해 섭씨 온도입니다.

English:The number of extruders the printer has.
Translated:프린터의 압출기 수

English:The number of layers for which the layer cooling fan will be forced off at the start of the print.
Translated:인쇄 시작시 레이어 냉각 팬이 강제로 꺼지는 레이어 수입니다.

English:The number of layers or the distance in millimeters to solid fill on the bottom surface(s) of the object. Add mm to the end of the number to specify distance in millimeters.
Translated:물체의 바닥면에 층 수 또는 밀리미터 단위의 고체 채우기 거리. 숫자 끝에 mm을 추가하여 거리를 밀리미터로 지정하십시오.

English:The number of layers or the distance to print solid material between the supports and the part. Add mm to the end of the number to specify distance.
Translated:지지대와 부품 사이에 단단한 재료를 인쇄 할 레이어 수 또는 거리입니다. 숫자 끝에 mm을 더해 거리를 지정하십시오.

English:The number of layers to consider as the beginning of the print. These will print at initial layer speed.
Translated:인쇄 시작으로 간주 할 레이어 수입니다. 초기 레이어 속도로 인쇄됩니다.

English:The number of layers to draw the skirt.
Translated:치마를 그릴 레이어 수입니다.

English:The number of layers, or the distance in millimeters, to solid fill on the top surface(s) of the object. Add mm to the end of the number to specify distance in millimeters.
Translated:물체의 윗면에 채워지는 층 수 또는 밀리미터 단위의 거리. 숫자 끝에 mm을 추가하여 거리를 밀리미터로 지정하십시오.

English:The number of loops to draw around all the parts on the bed before starting on the parts. Used mostly to prime the nozzle so the flow is even when the actual print begins.
Translated:부품을 시작하기 전에 침대의 모든 부품 주위에 그릴 루프 수입니다. 노즐을 프라이밍하는 데 주로 사용되므로 실제 인쇄가 시작될 때도 흐름이 균일 해집니다.

English:The number of loops to draw around parts. Used to provide additional bed adhesion
Translated:부품 주위에 그릴 루프 수입니다. 추가적인 베드 접착력을 제공하는 데 사용

English:The number of polygons determined by the percentage reduction.
Translated:백분율 감소에 의해 결정된 다각형의 수입니다.

English:The number of times to sample each probe position (results will be averaged).
Translated:각 프로브 위치를 샘플링하는 횟수입니다 (결과는 평균화 됨).

English:The number, or total width, of external shells to create. Add mm to the end of the number to specify width in millimeters.
Translated:작성할 외부 쉘의 수 또는 총 너비입니다. 숫자 끝에 mm을 추가하여 너비를 밀리미터로 지정하십시오.

English:The offset from T0 to the probe.
Translated:T0에서 프로브까지의 오프셋입니다.

English:The offset of each nozzle relative to the first nozzle. Only useful for multiple extruder machines.
Translated:제 1 노즐에 대한 각 노즐의 오프셋. 여러 압출기 기계에만 유용합니다.

English:The original number of polygons.
Translated:원래 다각형 수

English:The pattern to draw for the generation of support material.
Translated:지지 재료의 생성을 위해 그릴 패턴입니다.

English:The pattern used on the bottom and top layers of the print.
Translated:인쇄물의 맨 아래 및 맨 위 레이어에 사용 된 패턴입니다.

English:The percentage of polygons to keep.
Translated:유지할 다각형의 비율입니다.

English:The percentage overlap a given printed line must have over the layer below to be supported.
Translated:지정된 인쇄 된 선이 겹치는 비율이 아래 레이어 위에 있어야 지원할 수 있습니다.

English:The percentage up from the bottom to end the twist
Translated:아래에서 위로 비틀기 비율

English:The percentage up from the bottom to start the twist
Translated:트위스트를 시작하기 위해 아래에서 위로 백분율

English:The position (X and Y coordinates) of the center of the print bed, in millimeters. Normally this is 1/2 the bed size for Cartesian printers and 0, 0 for Delta printers.
Translated:프린트 베드 중심의 위치 (X 및 Y 좌표) (밀리미터)입니다. 일반적으로 이것은 직교 프린터의 경우 침대 크기의 1/2이고 델타 프린터의 경우 0, 0입니다.

English:The position to measure the probe offset.
Translated:프로브 오프셋을 측정 할 위치입니다.

English:The price of one kilogram of filament. Used for estimating the cost of a print in the Layer View.
Translated:필라멘트 1 킬로그램의 가격. 레이어보기에서 인쇄 비용을 추정하는 데 사용됩니다.

English:The print leveling algorithm to use.
Translated:사용할 인쇄 레벨링 알고리즘.

English:The printer has a c axis used by too changer (e3d quad extruder).
Translated:프린터에는 교환기 (e3d 쿼드 압출기)에서 사용하는 c 축이 있습니다.

English:The printer has a heated bed.
Translated:프린터에는 가열 된 침대가 있습니다.

English:The printer has a layer-cooling fan.
Translated:프린터에는 레이어 냉각 팬이 있습니다.

English:The printer has a SD card reader.
Translated:프린터에는 SD 카드 리더기가 있습니다.

English:The printer has a servo for lowering and raising the z probe.
Translated:프린터에는 z 프로브를 올리고 내릴 수있는 서보가 있습니다.

English:The printer has a z probe for measuring bed level.
Translated:프린터에는 베드 레벨 측정을위한 z 프로브가 있습니다.

English:The printer has its own auto bed leveling probe and procedure which can be called using a G29 command during Start G-Code.
Translated:프린터에는 자체 자동 베드 레벨링 프로브 및 절차가 있으며 G- 코드 시작 중 G29 명령을 사용하여 호출 할 수 있습니다.

English:The printer has the ability to control the power supply. Enable this function to show the ATX Power Control section on the Controls pane.
Translated:프린터는 전원 공급 장치를 제어 할 수 있습니다. 컨트롤 창에 ATX 전원 컨트롤 섹션을 표시하려면이 기능을 활성화하십시오.

English:The printer requires print leveling to run correctly.
Translated:프린터가 올바르게 인쇄 되려면 인쇄 레벨링이 필요합니다.

English:The printer should now be 'homing'.
Translated:프린터는 이제 '호밍'해야합니다.

English:The profile you are attempting to load has been corrupted. We loaded your last usable {0} {1} profile from your recent profile history instead.
Translated:로드하려는 프로필이 손상되었습니다. 최근 프로필 기록에서 마지막으로 사용 가능한 {0} {1} 프로필을로드했습니다.

English:The radius described by the source part or implied by the geometry.
Translated:소스 파트에 의해 기술되거나 지오메트리에 의해 암시되는 반경.

English:The radius of the imaginary circle where this gears mates. To find the correct distance between two gears add their 'Pitch Radii' together.
Translated:이 기어가 짝을 이루는 가상 원의 반지름. 두 기어 사이의 정확한 거리를 찾으려면 'Pitch Radii'를 함께 추가하십시오.

English:The serial driver to use
Translated:사용할 시리얼 드라이버

English:The serial port communication speed of the printers firmware.
Translated:프린터 펌웨어의 직렬 포트 통신 속도.

English:The 'Serial Port' section lists all available serial\nports on your device. Changing which USB port the printer\nis connected to may change the associated serial port.\n\nTip: If you are uncertain, unplug/plug in your printer\nand hit refresh. The new port that appears should be\nyour printer.
Translated:'직렬 포트'섹션에는 장치에서 사용 가능한 모든 직렬\n포트가 나열됩니다. 프린터가 연결된 USB 포트를 변경하면 연결된 직렬 포트가 변경 될 수 있습니다.\n\n팁 : 확실하지 않은 경우 프린터의 전원을 분리 / 연결하고 새로 고침을 누르십시오. 표시되는 새 포트는\n프린터 여야합니다.

English:The serial port to use while connecting to this printer.
Translated:이 프린터에 연결하는 동안 사용할 직렬 포트.

English:The shape of the physical print bed.
Translated:실제 프린트 베드의 모양.

English:The slicer to use.
Translated:사용할 슬라이서.

English:The source part is specifying a preferred radius. You can turn this off to set a specific radius.
Translated:소스 부분이 원하는 반경을 지정하고 있습니다. 특정 반지름을 설정하기 위해이 기능을 끌 수 있습니다.

English:The speed at which bridging between walls will print.
Translated:벽 사이의 브리징 속도가 인쇄됩니다.

English:The speed at which filament will retract and re-extrude.
Translated:필라멘트가 수축하고 다시 압출되는 속도.

English:The speed at which infill will print.
Translated:충전이 인쇄되는 속도.

English:The speed at which inside perimeters will print.
Translated:내부 둘레가 인쇄되는 속도.

English:The speed at which interface layers will print.
Translated:인터페이스 레이어가 인쇄되는 속도입니다.

English:The speed at which outside, external, or the otherwise visible perimeters will print.
Translated:외부, 외부 또는 눈에 띄는 주변이 인쇄되는 속도입니다.

English:The speed at which support material structures will print.
Translated:지지 재료 구조가 인쇄되는 속도.

English:The speed at which the bottom solid layers will print. Can be set explicitly or as a percentage of the Infill speed. Use 0 to match infill speed.
Translated:하단 솔리드 레이어가 인쇄되는 속도입니다. 명시 적으로 또는 충전 속도의 백분율로 설정할 수 있습니다. 충전 속도와 일치 시키려면 0을 사용하십시오.

English:The speed at which the layer cooling fan will run when bridging, expressed as a percentage of full power.
Translated:브리징시 레이어 냉각 팬이 실행되는 속도로 전체 전력의 백분율로 표시됩니다.

English:The speed at which the layer on top of the air gap will print.
Translated:에어 갭 상단의 레이어가 인쇄되는 속도입니다.

English:The speed at which the layers of the raft (other than the first layer) will print. This can be set explicitly or as a percentage of the Infill speed.
Translated:뗏목 레이어 (첫 번째 레이어 이외의 레이어)가 인쇄되는 속도입니다. 명시 적으로 또는 충전 속도의 백분율로 설정할 수 있습니다.

English:The speed at which the nozzle will move when not extruding material.
Translated:재료를 압출하지 않을 때 노즐이 움직이는 속도.

English:The speed at which the nozzle will move when printing the initial layers. If expressed as a percentage the Infill speed is modified.
Translated:초기 레이어를 인쇄 할 때 노즐이 이동하는 속도입니다. 백분율로 표시하면 충전 속도가 수정됩니다.

English:The speed at which the nozzle will move when recovering a failed print, for 1 layer.
Translated:실패한 인쇄를 복구 할 때 1 레이어에 대해 노즐이 이동하는 속도입니다.

English:The speed at which the top solid layers will print. Can be set explicitly or as a percentage of the Infill speed.
Translated:상단 솔리드 레이어가 인쇄되는 속도입니다. 명시 적으로 또는 충전 속도의 백분율로 설정할 수 있습니다.

English:The speed to move the laser when the layer height is 0.025mm. Speed will be adjusted linearly at other heights.
Translated:레이어 높이가 0.025mm 일 때 레이저를 이동시키는 속도입니다. 속도는 다른 높이에서 선형으로 조정됩니다.

English:The speed to move the laser when the layer height is 0.1mm. Speed will be adjusted linearly at other heights.
Translated:레이어 높이가 0.1mm 일 때 레이저를 이동시키는 속도입니다. 속도는 다른 높이에서 선형으로 조정됩니다.

English:The speed to print infill when completely solid. This can be set explicitly or as a percentage of the Infill speed.
Translated:완전히 채워 졌을 때 채우기 속도. 명시 적으로 또는 충전 속도의 백분율로 설정할 수 있습니다.

English:The speed to run filament into and out of the printer.
Translated:필라멘트를 프린터 안팎으로 돌리는 속도.

English:The starting height (z) of the print head before probing each print level position.
Translated:각 인쇄 레벨 위치를 프로 빙하기 전에 인쇄 헤드의 시작 높이 (z).

English:The target number of polygons.
Translated:다각형의 대상 수입니다.

English:The target temperature the bed will attempt to reach during the first layer of the print.
Translated:인쇄의 첫 번째 층에서 베드가 도달하려고하는 목표 온도.

English:The target temperature the extruder will attempt to reach during the print.
Translated:프린트 도중 압출기가 목표 온도에 도달하려고합니다.

English:The temperature at which the extruder will wipe the nozzle, as specified by Custom G-Code.
Translated:Custom G-Code에서 지정한대로 압출기가 노즐을 닦는 온도입니다.

English:The temperature to which the bed will be set for the duration of the print. Set to 0 to disable.
Translated:인쇄 시간 동안 베드가 설정되는 온도입니다. 비활성화하려면 0으로 설정하십시오.

English:The temperature to which the bed will heat (or cool) in order to remove the part, as specified in Custom G-Code.
Translated:Custom G-Code에 지정된대로 부품을 제거하기 위해 베드가 가열 (또는 냉각)되는 온도입니다.

English:The temperature to which the nozzle will be heated before printing the first layer of a part. The printer will wait until this temperature has been reached before printing.
Translated:부품의 첫 번째 레이어를 인쇄하기 전에 노즐이 가열 될 온도입니다. 프린터는 인쇄하기 전에이 온도에 도달 할 때까지 기다립니다.

English:The term 'Baud Rate' roughly means the speed at which\ndata is transmitted.  Baud rates may differ from printer to\nprinter. Refer to your printer manual for more info.\n\nTip: If you are uncertain - try 250000.
Translated:'전송 속도'라는 용어는 대략\n데이터가 전송되는 속도를 의미합니다. 전송 속도는 프린터마다\n프린터마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 프린터 설명서를 참조하십시오.\n\n팁 : 확실하지 않은 경우 250000을 시도하십시오.

English:The thickness of each layer of the print, except the first layer. A smaller number will create more layers and more vertical accuracy but also a slower print.
Translated:첫 번째 레이어를 제외한 인쇄물의 각 레이어의 두께입니다. 숫자가 작을수록 더 많은 레이어와 더 높은 수직 정확도가 생성되지만 인쇄 속도가 느려집니다.

English:The thickness of the first layer. A first layer taller than the default layer thickness can ensure good adhesion to the build plate.
Translated:첫 번째 층의 두께. 기본 층 두께보다 큰 첫 번째 층은 제작 판에 대한 우수한 접착력을 보장 할 수 있습니다.

English:The time it takes to heat back up from a cool down.
Translated:냉각에서 다시 가열하는 데 걸리는 시간.

English:The time it will take to unload the filament
Translated:필라멘트를 언로드하는 데 걸리는 시간

English:The time over which to increase the Extra Length On Restart to its maximum value. Below this time only a portion of the extra length will be applied. Leave 0 to apply the entire amount all the time.
Translated:다시 시작시 추가 길이를 최대 값으로 늘리는 시간입니다. 이 시간이 지나면 여분의 길이 중 일부만 적용됩니다. 항상 전체 금액을 적용하려면 0을 그대로 두십시오.

English:The time to print this G-Code is estimated to be {0} seconds.\n\nPlease check your part for errors if this is unexpected.
Translated:이 G 코드를 인쇄하는 데 걸리는 시간은 {0} 초입니다.\n\n예상치 못한 부분에 오류가 있는지 확인하십시오.

English:The version of G-Code the printer's firmware communicates with. Some firmware use different G and M codes. Setting this ensures that the output G-Code will use the correct commands.
Translated:프린터 펌웨어가 통신하는 G-Code 버전. 일부 펌웨어는 다른 G 및 M 코드를 사용합니다. 이를 설정하면 출력 G 코드가 올바른 명령을 사용하게됩니다.

English:The width and depth of the support pillars
Translated:지지 기둥의 너비와 깊이

English:The width of the edge outside the inner teeth
Translated:내치 외부 가장자리의 너비

English:The with of the outline.
Translated:개요와 함께.

English:The X and Y position of the hot end that minimizes the chance of colliding with the parts on the bed.
Translated:핫 엔드의 X 및 Y 위치는 베드의 부품과 충돌 할 가능성을 최소화합니다.

English:The X and Y values of the size of the print bed, in millimeters. For printers with a circular bed, these values are the diameters on the X and Y axes.
Translated:프린트 베드 크기의 X 및 Y 값 (밀리미터)입니다. 원형 베드가있는 프린터의 경우이 값은 X 및 Y 축의 직경입니다.

English:The Z Offset for your printer, sometimes called Baby Stepping, is greater than 2mm and invalid. Clear the value and re-level the bed.
Translated:베이비 스테핑이라고도하는 프린터의 Z 오프셋이 2mm보다 커서 유효하지 않습니다. 값을 지우고 침대의 수평을 다시 맞추십시오.

English:The z offset to apply to improve the first layer adhesion.
Translated:z 오프셋은 첫 번째 층 접착력을 향상시키기 위해 적용됩니다.

English:Theme
Translated:테마

English:There is a new update available for download
Translated:다운로드 가능한 새로운 업데이트가 있습니다

English:There is a recommended update available
Translated:사용 가능한 권장 업데이트가 있습니다

English:There is a recommended update available for MatterControl. Would you like to download it now?
Translated:MatterControl에 대한 권장 업데이트가 있습니다. 지금 다운로드 하시겠습니까?

English:There is a required update available
Translated:사용 가능한 필수 업데이트가 있습니다

English:Thin Walls
Translated:얇은 벽

English:This code to will provide read-only access.
Translated:이 코드는 읽기 전용 액세스를 제공합니다.

English:This data compensates for machine misalignment and bed distortion, and ensures good first layer adhesion.
Translated:이 데이터는 기계 정렬 불량 및 베드 왜곡을 보정하고 우수한 첫 번째 층 접착력을 보장합니다.

English:This data improves the alignment of dual extrusion prints.
Translated:이 데이터는 이중 압출 인쇄의 정렬을 향상시킵니다.

English:This data is required for software print leveling and ensures good first layer adhesion.
Translated:이 데이터는 소프트웨어 인쇄 레벨링에 필요하며 우수한 첫 번째 레이어 접착력을 보장합니다.

English:This is a set of regular expressions to apply to lines after they are received from the printer. They will be applied in order to each line received.
Translated:프린터에서 라인을 수신 한 후 라인에 적용 할 정규식 세트입니다. 수신 된 각 라인에 적용됩니다.

English:This is a set of regular expressions to apply to lines prior to sending to a printer. They will be applied in the order listed before sending. To return more than one instruction separate them with comma.
Translated:프린터로 보내기 전에 행에 적용 할 정규식 세트입니다. 전송하기 전에 나열된 순서대로 적용됩니다. 둘 이상의 명령어를 반환하려면 쉼표로 구분하십시오.

English:This is the angle that lowers or deploys the z probe.
Translated:z 프로브를 낮추거나 배치하는 각도입니다.

English:This is the angle that raises or stows the z probe.
Translated:이것은 z 프로브를 올리거나 올리는 각도입니다.

English:This is the make (often the manufacturer) of printer this profile is targeting.
Translated:이 프로파일이 대상으로하는 프린터 제조업체 (종종 제조업체)입니다.

English:This is the model of printer this profile is targeting.
Translated:이 프로파일이 대상으로하는 프린터 모델입니다.

English:This is the name of your printer that will be displayed in the choose printer menu.
Translated:프린터 선택 메뉴에 표시 될 프린터 이름입니다.

English:This is the position to perform the scale about.
Translated:스케일을 수행 할 위치입니다.

English:This is to help reduce vibrations during printing. If your printer has a resonance frequency that is causing trouble you can set this to try and reduce printing at that frequency.
Translated:인쇄 중 진동을 줄이는 데 도움이됩니다. 프린터에 공진 주파수가있어 문제를 일으키는 경우 해당 주파수에서 인쇄를 시도하고 줄 이도록 설정할 수 있습니다.

English:This should be in 'G-Code'
Translated:이것은 'G 코드'에 있어야합니다

English:This will ensure that filament is able to flow through the nozzle.
Translated:이렇게하면 필라멘트가 노즐을 통해 흐를 수 있습니다.

English:This will ensure that no filament is stuck to your nozzle.
Translated:이렇게하면 필라멘트가 노즐에 달라 붙지 않습니다.

English:This will improve the accuracy of print leveling 
Translated:이렇게하면 인쇄 레벨링의 정확도가 향상됩니다

English:This will improve the accuracy of print leveling.
Translated:인쇄 레벨링의 정확도가 향상됩니다.

English:This will only work on specific hardware. Do not use unless you are sure your printer controller supports this feature
Translated:이것은 특정 하드웨어에서만 작동합니다. 프린터 컨트롤러가이 기능을 지원하는지 확실하지 않으면 사용하지 마십시오

English:This wizard will close to print a calibration part and resume after the print completes.
Translated:이 마법사는 교정 부품을 인쇄하기 위해 닫히고 인쇄가 완료된 후 재개됩니다.

English:Threads
Translated:실

English:Thumbnails
Translated:썸네일

English:Time
Translated:시각

English:Time For Extra Length
Translated:여분의 시간을위한 시간

English:Time From Start
Translated:시작부터 시간

English:Time Multiplier
Translated:시간 승수

English:Time to End
Translated:종료 시간

English:Time to Tool Change
Translated:공구 교환 시간

English:TM
Translated:TM

English:To complete the next few steps you will need
Translated:다음 몇 단계를 완료하려면

English:To finish changing your monitor settings you need to restart MatterControl. If after changing your fonts are too small you can adjust Text Size.
Translated:모니터 설정 변경을 마치려면 MatterControl을 다시 시작해야합니다. 글꼴을 변경 한 후 글자가 너무 작 으면 텍스트 크기를 조정할 수 있습니다.

English:To Folder
Translated:폴더로

English:Toggle between specifying the size or the percentage to scale.
Translated:크기 또는 비율을 비율로 지정할 수 있습니다.

English:Toggle Selection
Translated:선택 토글

English:Toggle Support
Translated:지원 전환

English:Toggle Wipe Tower
Translated:와이프 타워 토글

English:Tool
Translated:수단

English:Tool 
Translated:수단

English:Tools 
Translated:도구

English:Top Solid Infill
Translated:최고 솔리드 충전

English:Top Solid Layers
Translated:최고 솔리드 레이어

English:Top/Bottom Fill Pattern
Translated:상단 / 하단 채우기 패턴

English:Torus
Translated:큰 쇠시리

English:Touch Screen Mode
Translated:터치 스크린 모드

English:Transform Wrapper
Translated:변형 래퍼

English:Translate
Translated:옮기다

English:Transparent
Translated:투명한

English:Travel
Translated:여행

English:Trim Filament
Translated:필라멘트 다듬기

English:Trim Filament Page
Translated:트림 필라멘트 페이지

English:Try to connect mesh edges when the actual mesh data is not all the way connected.
Translated:실제 메쉬 데이터가 완전히 연결되지 않은 경우 메쉬 모서리를 연결하십시오.

English:Try to fill in any holes that are in the model.
Translated:모델에있는 구멍을 채우십시오.

English:Tuning Adjustment
Translated:튜닝 조정

English:Turn off motor current at end of print or after cancel print.
Translated:인쇄 종료시 또는 인쇄 취소 후 모터 전류를 끕니다.

English:Turn on if Below
Translated:아래의 경우에 켜십시오

English:Turn retractions on and off.
Translated:후퇴를 켜거나 끕니다.

English:Turn the fan on and off regardless of settings.
Translated:설정에 관계없이 팬을 켜고 끕니다.

English:Turns on and off all cooling settings (all settings below this one).
Translated:모든 냉각 설정 (이 설정 아래의 모든 설정)을 켜거나 끕니다.

English:Twist
Translated:트위스트

English:Twist Right
Translated:오른쪽 트위스트

English:Uh oh! Passwords do not match.
Translated:어 오! 비밀번호가 일치하지 않습니다.

English:Uh-oh! Could not connect to printer.
Translated:어 오! 프린터에 연결할 수 없습니다.

English:Unable due to hardware leveling
Translated:하드웨어 레벨링으로 인해 불가능

English:Unable to Connect
Translated:연결할 수 없습니다

English:Unable to connect to server
Translated:서버에 연결할 수 없습니다

English:Unable to Import
Translated:가져올 수 없습니다

English:Undo
Translated:실행 취소

English:Unexpected error validating settings
Translated:예기치 않은 오류 검증 설정

English:Unexpected response
Translated:예기치 않은 응답

English:Ungroup
Translated:그룹 해제

English:Unknown
Translated:알 수 없는

English:Unknown Reason
Translated:알 수없는 이유

English:Unload
Translated:부리다

English:Unload filament
Translated:필라멘트 언로드

English:Unload Filament
Translated:필라멘트 언로드

English:Unload Filament Length
Translated:필라멘트 길이 언로드

English:Unload Filament Time
Translated:필라멘트 시간 언로드

English:Unload Material
Translated:자재 하역

English:Unloading Filament
Translated:언로드 필라멘트

English:Unlock
Translated:터놓다

English:Unsupported Baud Rate
Translated:지원되지 않는 보드 율

English:Up
Translated:쪽으로

English:Up Arrow
Translated:위쪽 화살표

English:Up one folder
Translated:하나의 폴더

English:Update
Translated:최신 정보

English:Update Available
Translated:사용 가능한 업데이트

English:Update Channel
Translated:채널 업데이트

English:Update In Progress: {0}
Translated:업데이트 진행 중 : {0}

English:Update my password
Translated:비밀번호 업데이트

English:Updating firmware...
Translated:펌웨어 업데이트 중 ...

English:Upgrade
Translated:업그레이드

English:Upload
Translated:업로드

English:Uploading...
Translated:업로드 중 ...

English:Use Automatic Z Probe
Translated:자동 Z 프로브 사용

English:Use Braille grade 2 (contractions)
Translated:점자 2 등급 사용 (계약)

English:Use cursor keys for axis movements
Translated:축 이동에 커서 키 사용

English:Use Firmware Retraction
Translated:펌웨어 후퇴 사용

English:Use G0
Translated:G0 사용

English:Use G0 for moves rather than G1.
Translated:G1 대신 이동에 G0을 사용하십시오.

English:Use Relative E Distances
Translated:상대 E 거리 사용

English:Used for small perimeters (usually holes). This can be set explicitly or as a percentage of the Perimeters' speed.
Translated:작은 둘레 (보통 구멍)에 사용됩니다. 명시 적으로 또는 주변 속도의 백분율로 설정할 수 있습니다.

English:Used to specify if more than one extruder share a common heater cartridge.
Translated:둘 이상의 압출기가 공통 히터 카트리지를 공유하는지 여부를 지정하는 데 사용됩니다.

English:Username
Translated:사용자 이름

English:Username or Email
Translated:아이디 또는 이메일

English:Using the [Z] controls on this screen, we will now take a coarse measurement of the extruder height at this position.
Translated:이 화면에서 [Z] 컨트롤을 사용하여이 위치에서 압출기 높이를 대략적으로 측정합니다.

English:Using the above controls
Translated:위의 컨트롤 사용

English:Utilize High Res Monitors
Translated:고해상도 모니터 활용

English:Validate Layer Height
Translated:레이어 높이 확인

English:Validation Error
Translated:유효성 검사 오류

English:Value
Translated:값

English:Velocity Paint
Translated:속도 페인트

English:Version
Translated:버전

English:Vibration Limit
Translated:진동 한계

English:View Icons
Translated:아이콘보기

English:View Just My Settings
Translated:내 설정 만보기

English:View Large Icons
Translated:큰 아이콘보기

English:View List
Translated:리스트보기

English:View Small Icons
Translated:작은 아이콘보기

English:View XSmall Icons
Translated:XSmall 아이콘보기

English:Visit MatterHackers.com to Purchase
Translated:MatterHackers.com을 방문하여 구매하십시오

English:Wait For Running Clean
Translated:깨끗하게 달리기를 기다리십시오

English:'Wait' Responses
Translated:'대기'응답

English:Waiting For Bed To Heat
Translated:침대가 열을 기다리는 중

English:Waiting for Bed to Heat to
Translated:침대가 가열되기를 기다리는 중

English:Waiting for Extruder 1 to Heat to
Translated:압출기 1의 가열 대기

English:Waiting for Extruder 2 to Heat to
Translated:압출기 2가 가열 될 때까지 대기

English:Waiting for hotend {0} to heat to 
Translated:핫 엔드 {0}이 (가) 가열 될 때까지 기다리는 중

English:Waiting For Printer To Heat
Translated:프린터가 가열되기를 기다리는 중

English:Waiting for the bed to heat to 
Translated:침대가 가열되기를 기다리는 중

English:Waiting for the hotend to heat to 
Translated:핫 엔드가 가열 될 때까지 기다리는 중

English:Waiting for the hotends to heat up.
Translated:핫 엔드가 가열되기를 기다리는 중입니다.

English:Warm up Time
Translated:준비 시간

English:Warning
Translated:경고

English:Warning - GCode file
Translated:경고-GCode 파일

English:Warning - No EEProm Mapping
Translated:경고-EEProm 매핑 없음

English:Warning! The tip of the nozzle will be HOT!
Translated:경고! 노즐 끝이 뜨겁습니다!

English:Warning, very short print
Translated:경고, 매우 짧은 인쇄

English:WARNING: Disconnecting will stop the current print.\n\nAre you sure you want to disconnect?
Translated:경고 : 연결을 끊으면 현재 인쇄가 중지됩니다.\n\n연결을 끊으시겠습니까?

English:WARNING: In order to perform print recovery, your printer must move down to reach its home position.\nIf your print is too large, part of your printer may collide with it when moving down.\nMake sure it is safe to perform this operation before proceeding.
Translated:경고 : 인쇄 복구를 수행하려면 프린터가 아래로 이동하여 원래 위치에 도달해야합니다.\n인쇄물이 너무 크면 아래로 이동할 때 프린터의 일부가 프린터와 충돌 할 수 있습니다.\n계속하기 전에이 작업을 수행하는 것이 안전한지 확인하십시오.

English:WARNING: Write Failed!
Translated:경고 : 쓰기 실패!

English:We will now finalize our measurement of the extruder height at this position.
Translated:이제이 위치에서 압출기 높이 측정을 마무리하겠습니다.

English:We will now refine our measurement of the extruder height at this position.
Translated:이제이 위치에서 압출기 높이 측정을 수정합니다.

English:We will use this paper to measure the distance between the nozzle and the bed.
Translated:이 종이를 사용하여 노즐과 베드 사이의 거리를 측정합니다.

English:Website
Translated:웹 사이트

English:Wedge
Translated:쐐기

English:Welcome to MatterControl
Translated:MatterControl에 오신 것을 환영합니다

English:What was my password again?
Translated:내 비밀번호는 무엇입니까?

English:What's this?
Translated:이게 뭐야?

English:wheel
Translated:바퀴

English:When generating per layer support, evaluate all surfaces rather than only those above the bed.
Translated:층별 지지대를 생성 할 때는 베드 위의 표면 만 아니라 모든 표면을 평가하십시오.

English:When this is checked MatterControl will attempt to recover a print in the event of a failure, such as lost connection or lost power.
Translated:이 옵션을 선택하면 MatterControl은 연결이 끊어 지거나 전원이 끊기는 등의 오류가 발생한 경우 인쇄를 복구하려고 시도합니다.

English:When upgrading to new firmware, first save a backup of the current firmware.
Translated:새 펌웨어로 업그레이드 할 때는 먼저 현재 펌웨어의 백업을 저장하십시오.

English:When using multiple extruders, the distance filament will reverse before changing to a different extruder.
Translated:여러 압출기를 사용하는 경우 다른 필라멘트로 변경하기 전에 거리 필라멘트가 반전됩니다.

English:Where to start the bend as a percent of the width of the part
Translated:부품 너비의 백분율로 굽힘을 시작할 위치

English:Width
Translated:폭

English:Wifi Setup
Translated:와이파이 설정

English:wipe
Translated:닦음

English:Wipe Shield Distance
Translated:와이프 쉴드 거리

English:Wipe Tower Size
Translated:와이프 타워 크기

English:Wizard
Translated:마법사

English:Would you like to setup Wifi?
Translated:Wi-Fi를 설정 하시겠습니까?

English:Write Filter
Translated:쓰기 필터

English:X
Translated:엑스

English:X and Y Distance
Translated:X와 Y 거리

English:X Offset
Translated:X 오프셋

English:X Y Nozzle Offsets Have Been Calibrated
Translated:X Y 노즐 오프셋이 보정되었습니다

English:XY Calibration
Translated:XY 교정

English:XY Homing Position
Translated:XY 원점 복귀 위치

English:Y
Translated:와이

English:Y Offset
Translated:Y 오프셋

English:Yes
Translated:예

English:You are switching to a different thumbnail rendering mode. If you want, your current thumbnails can be removed and recreated in the new style. You can switch back and forth at any time. There will be some processing overhead while the new thumbnails are created.\n\nDo you want to rebuild your existing thumbnails now?
Translated:다른 섬네일 렌더링 모드로 전환하고 있습니다. 원하는 경우 현재 축소판 그림을 제거하고 새 스타일로 다시 만들 수 있습니다. 언제든지 앞뒤로 전환 할 수 있습니다. 새 썸네일이 생성되는 동안 처리 오버 헤드가 발생합니다.\n\n기존 썸네일을 지금 재 구축 하시겠습니까?

English:You can also
Translated:당신은 또한 수

English:You can continue to ultra fine calibration, but for most uses this is not necessary.
Translated:초 미세 보정을 계속할 수 있지만 대부분의 경우에는 필요하지 않습니다.

English:You can only connect when not currently connected
Translated:현재 연결되어 있지 않은 경우에만 연결할 수 있습니다

English:You have successfully imported a new {0} setting. You can find '{1}' in your list of {0} settings.
Translated:새 {0} 설정을 성공적으로 가져 왔습니다. {0} 설정 목록에서 '{1}'을 (를) 찾을 수 있습니다.

English:You have successfully imported a new printer profile. You can find '{0}' in your list of available printers.
Translated:새 프린터 프로파일을 성공적으로 가져 왔습니다. 사용 가능한 프린터 목록에서 '{0}'을 (를) 찾을 수 있습니다.

English:You may need to wait a minute for your printer to finish initializing.
Translated:프린터 초기화가 완료 될 때까지 잠시 기다려야 할 수도 있습니다.

English:Your 3D print has been auto-paused.\n\nLayer {0} reached.
Translated:3D 프린트가 자동 일시 중지되었습니다.\n\n레이어 {0}에 도달했습니다.

English:Your 3D print has been paused.\n\nOut of filament, or jam, detected. Please load more filament or clear the jam.
Translated:3D 인쇄가 일시 중지되었습니다.\n\n필라멘트가 없거나 용지가 걸렸습니다. 더 많은 필라멘트를 넣거나 걸린 용지를 제거하십시오.

English:Your application is up-to-date
Translated:응용 프로그램이 최신 상태입니다

English:Your code has been redeemed.  Please check the Library.
Translated:귀하의 코드가 사용되었습니다. 라이브러리를 확인하십시오.

English:Your Email Address
Translated:귀하의 이메일 주소

English:Your invite has been sent!
Translated:초대가 전송되었습니다!

English:Your nozzles should now be calibrated.
Translated:이제 노즐을 보정해야합니다.

English:Your Phone Number
Translated:전화 번호

English:Your printer has been adjusted but we should run calibrating again to improve accuracy.
Translated:프린터가 조정되었지만 정확도를 높이려면 다시 보정을 실행해야합니다.

English:Your printer is reporting a HARDWARE ERROR and has been paused. Check the error and cancel the print if required.
Translated:프린터가 하드웨어 오류를보고하고 일시 중지되었습니다. 오류를 확인하고 필요한 경우 인쇄를 취소하십시오.

English:Your Share Code
Translated:귀하의 공유 코드

English:Your Start G-Code should not contain a G29 if you are planning on using print leveling. Change your start G-Code or turn off print leveling.
Translated:인쇄 레벨링을 사용할 계획이라면 시작 G 코드에 G29가 포함되어서는 안됩니다. 시작 G 코드를 변경하거나 인쇄 레벨링을 끕니다.

English:Your Start G-Code should not contain a G29 if you are planning on using Print Recovery. Change your start G-Code or turn off Print Recovery.
Translated:인쇄 복구를 사용하려는 경우 시작 G 코드에 G29가 포함되어 있지 않아야합니다. 시작 G 코드를 변경하거나 인쇄 복구를 끕니다.

English:Your Start G-Code should not contain a G30 if you are planning on using print leveling. Change your start G-Code or turn off print leveling.
Translated:인쇄 레벨링을 사용할 계획이라면 시작 G 코드에 G30이 포함되어서는 안됩니다. 시작 G 코드를 변경하거나 인쇄 레벨링을 끕니다.

English:Your Start G-Code should not contain a G30 if you are planning on using Print Recovery. Change your start G-Code or turn off Print Recovery.
Translated:인쇄 복구를 사용하려는 경우 시작 G 코드에 G30이 포함되어서는 안됩니다. 시작 G 코드를 변경하거나 인쇄 복구를 끕니다.

English:Z
Translated:지

English:Z Calibration
Translated:Z 교정

English:Z Calibration complete.
Translated:Z 교정이 완료되었습니다.

English:Z Calibration measures the z position of the nozzles.
Translated:Z 보정은 노즐의 z 위치를 측정합니다.

English:Z Lift
Translated:Z 리프트

English:Z Offset
Translated:Z 오프셋

English:Z Offset is too large.
Translated:Z 오프셋이 너무 큽니다.

English:ZIP File
Translated:압축 파일

English:Zoom
Translated:줌

English:Zoom (Ctrl + Left Mouse)
Translated:확대 / 축소 (Ctrl + 마우스 왼쪽)

English:Zoom in
Translated:확대

English:Zoom out
Translated:축소

English:Zoom to window
Translated:창 확대

